| # Stock de inspección de almacén (qmptc2130m000) Cuando desea inspeccionar un artículo en stock, debe saber dónde se almacena el artículo. Utilice esta sesión para mostrar los lotes, almacenes o ubicaciones del artículo que van a inspeccionarse. También puede utilizar esta sesión para asignar los artículos que se van a inspeccionar. Puede añadir o borrar líneas de stock o modificar el valor Cantidad de orden si: el estatus de inspección de almacén es Libre, o bien el estatus de inspección de almacén es Activo y ninguna de las líneas de orden de inspección tiene estatus Terminada. Si añade nuevas líneas de stock o se incrementa el valor Cantidad de orden, el tamaño de muestra se actualizará para todas las órdenes de la inspección en cuestión, debido a la nueva cantidad de la orden. Si borra líneas de stock existentes o si disminuye el valor Cantidad de orden, el nuevo tamaño de muestra necesario (debido a la nueva cantidad de orden tras el borrado o la modificación) no debe ser inferior a la cantidad de muestra total ya tomada para cualquier orden de esta inspección en la sesión Muestras de orden de inspección (qmptc2110m000). Temas relacionados Inspecciones de almacén Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Nota Los artículos estándar se expresan en un código de artículo. Los artículos segmentados constan de un segmento de código de proyecto y un segmento básico de artículo (el código de artículo del artículo personalizado). Los segmentos que pueden formar un artículo se definen en la sesión Segmentación de códigos de artículo (tcibd0500m000). Secuencia El número de secuencia identifica las inspecciones de almacén de un artículo determinado. Artículo El estatus de inspección indica el estatus actual de la orden de inspección. El estatus se cambia durante varias sesiones. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Ubicación Un lugar diferenciado en un almacén donde se almacena la mercancía. Un almacén se puede dividir en ubicaciones para gestionar el espacio disponible y para localizar las mercancías almacenadas. Se pueden aplicar condiciones de almacenamiento y bloqueos a ubicaciones independientes. Lote El código único del lote. Fecha de stock Una fecha que se asigna a los artículos cuando se almacenan. Puede usar fechas de stock para recuperar artículos en un orden FIFO (primero en entrar, primero en salir) o LIFO (último en entrar, primero en salir), sin necesidad de efectuar un control de lotes exhaustivo. El significado de la fecha de stock está asociado a la prioridad de salida de LIFO, FIFO o de la fecha de caducidad del producto del artículo. Con la prioridad de salida LIFO o FIFO, el valor predeterminado de la fecha de stock es la fecha del sistema; sin embargo, se puede sobrescribir para que la fecha de stock no sea la misma que la fecha de almacenamiento. Si el artículo tiene una caducidad determinada, la fecha de stock es la fecha de caducidad del producto definida para el artículo. Cantidad de orden La cantidad que se requiere para la inspección. En consecuencia, el resultado de la orden de inspección afecta a la calidad de esta cantidad. Cantidad total de orden La magnitud física con la que se gestiona un artículo o una mercancía. Por ejemplo, una cantidad de madera se puede expresar como una longitud mediante la unidad de metro o como un volumen mediante la unidad de metro cúbico. Cantidad recomendada destruida La cantidad total destruida durante una prueba destructiva, expresada en la unidad de orden. La cantidad destruida es igual al tamaño de muestra de las órdenes de inspección probadas con pruebas destructivas. La cantidad destruida no tiene ningún impacto en las cantidades aceptadas o rechazadas. LN sólo calcula la cantidad destruida según la prueba. Cantidad recomendada aceptada La cantidad que debe aceptarse, según la recomendación del paquete Control de calidad, expresada en la unidad de stock. El total de todas las cantidades de muestra que han pasado las pruebas correctamente. Cantidad recomendada rechazada La cantidad que debe rechazarse, según la recomendación del paquete Control de calidad, expresada en la unidad de stock. El total de todas las cantidades de muestra que no alcanzan el nivel de calidad necesario. |