| # Comprobación de insuficiencia de material multinivel LN realiza una comprobación de insuficiencia de material en varios niveles para comprobar la cantidad disponible proyectada. Si un material tiene que ser suministrado mediante una orden de fabricación, LN también comprueba si los materiales para la orden de fabricación necesaria estarán disponibles a tiempo. LN comprueba de forma recursiva la disponibilidad de materiales de nivel inferior. La comprobación de insuficiencia de material multinivel para enviar órdenes corresponde a la opción multinivel del listado. En caso de que se detecten insuficiencias en las órdenes de fabricación de suministro, se omitirá el envío de la orden. En caso de que se elija una comprobación multinivel, se omitirán los artículos no críticos, al igual que se hace con las comprobaciones de capacidad comprometible. Por consiguiente, si el artículo A tiene el componente no crítico B, y B tiene el material comprado crítico C, se comprobará si C tiene alguna insuficiencia y, en el caso de B, no. Nota La comprobación de insuficiencia de material multinivel detecta insuficiencias basándose en las relaciones de trazabilidad de Planificación Empresarial. Las relaciones de trazabilidad se definen en la sesión Generar relaciones de trazabilidad (cprrp0240m000) o la sesión Generar planificación de órdenes (cprrp1210m000). Ambas sesiones deben estar actualizadas con datos precisos sobre insuficiencias de material. Temas relacionados Resumen de entrega de material Evitar insuficiencias en órdenes de fabricación Comprobación de insuficiencias de material Trazabilidad para órdenes planificadas |