| # Copiar u omitir línea de estructura (tipcs2235m000) Puede utilizar esta subsesión para copiar u omitir una línea de estructura durante una acción de copia interactiva. Artículo de fabricación El código del artículo de fabricación. Posición Un número de referencia que identifica una combinación específica de artículos de fabricación y artículos de componente en una estructura de materiales. El número de posición se subdivide por los números de secuencia que se utilizan para hacer referencia al uso de un componente entre fechas concretas. / El número de secuencia de estructura permite definir más de un artículo de componente en cada posición. Cuando son válidos, estos componentes intercambiables pueden tener fechas distintas. Cuando sustituya artículos en las estructuras, LN también utilizará números de secuencia. Ejemplo Supongamos que fabrica bicicletas y utiliza cuadros que compra del proveedor A hasta el mes de agosto. Sin embargo, después de este mes utilizará cuadros idénticos que compra del proveedor B. Para el segundo cuadro, no debe utilizar una posición de estructura nueva. En su lugar, utilice un nuevo número de secuencia. Artículo Un artículo de compra, material, submontaje o producto terminado que normalmente está disponible. Todos los artículos que no se hayan fabricado según la especificación del cliente para un proyecto específico se definen como artículos estándar. El término opuesto es el artículo personalizado. El artículo estándar puede tener los siguientes sistemas de planificación: Anónimo Bajo pedido Sistema de planificación El parámetro de orden que controla el modo de fabricar o pedir un artículo. Éste puede ser: Anónimo, el artículo se fabrica o compra al margen de las órdenes del cliente. Para pedirlo, el artículo se fabrica o compra sólo si hay órdenes de cliente para el artículo. Artículo de fabricación Un artículo de fabricación no existente en el que se copia el artículo de origen para crear un nuevo artículo de fabricación. Artículo Éste es el artículo en el que debe copiarse la línea de estructura. |