| # Carga por día (tisfc1503m000) Utilice esta sesión para consultar un resumen de la carga de capacidad para un día. Puede ver, para cada orden, el tiempo y la cantidad planificados para ocupar un centro de trabajo y una máquina. Sólo puede utilizar esta sesión si ha seleccionado Automático en el campo Método de actualización de carga diaria de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). Nota En la sesión Carga de centro de trabajo por día (tisfc1506m000) puede ver la carga de capacidad diaria por centro de trabajo. Para ver la carga de un centro de trabajo compartido, utilice la sesión Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000). Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Centros de trabajo compartidos Fecha La fecha para la que desea ver la cantidad de tiempo y materiales que ha planificado. Horas de máquina Las horas de máquina necesarias para llevar a cabo la operación. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra Fecha de inicio El inicio del período para el que desea ver la capacidad que se ha planificado. Centro de trabajo El código del centro de trabajo donde se lleva a cabo la operación. Para ver la carga de un centro de trabajo compartido, utilice la sesión Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000). Centro de trabajo La descripción del centro de trabajo donde se lleva a cabo la operación. Para ver la carga de un centro de trabajo compartido, utilice la sesión Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000). Máquina La máquina en la que se lleva a cabo la operación. Orden de fabricación El código de la orden de fabricación. Ruta La secuencia de operaciones necesarias para fabricar un artículo. Para cada operación, se especifica la tarea, la máquina y el centro de trabajo, así como la información sobre el tiempo de preparación y el tiempo de ciclo. Nota Si no se muestra ninguna ruta, no se definen costos estimados de fabricación para la orden de fabricación. Operación El número de secuencia de la operación. Las operaciones no tienen que seguir el orden del número de secuencia. Puede definir el orden en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Cantidad planificada La cantidad de artículos que planifica fabricar en esta operación en esta fecha, incluidos los artículos perdidos por merma y el bajo rendimiento. Horas de mano de obra Las horas de mano de obra necesarias para llevar a cabo la operación. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra Planificación de fabricación Inicia la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Crear carga Inicia la sesión Crear carga (tisfc0201m000), en la que puede actualizar los planes del módulo Planificación Empresarial. Todos los datos de carga se borran y se regeneran mediante los datos de la fecha y la cantidad de fabricación que aparecen en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Este procedimiento no puede llevarse a cabo para los centros de trabajo de línea. Seleccione Automático en el campo Método de actualización de carga diaria y Automático en el campo Método de actualización de carga semanal de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) para poder utilizar esta opción. |