| # Configuración de sistema controlado por SILS, kits de montaje y generación de órdenes El sistema de suministro sistema controlado por SILS se puede aplicar si: El suministro se activa mediante activadores de proceso desde el montaje, como por ejemplo, el inicio en un segmento de línea, la finalización de listados, etc. El suministro se lleva a cabo para cada orden específica en secuencia de línea, aunque pueden efectuarse notificaciones para una serie de órdenes de montaje simultáneamente. Tiene artículos de alta rotación, por ejemplo, contenedores de suministro múltiple, cada día. Gestiona piezas de alto importante. Hay un vínculo directo entre estos artículos y las órdenes de montaje para las que éstos se utilizan. Un conjunto de órdenes de almacenaje sólo puede suministrar las mercancías que necesita una orden de montaje. Configuración Para activar el suministro de un almacén en planta mediante el sistema de suministro Sistema controlado por SILS, debe definir los siguientes datos maestros en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000): Sistema de suministro: Sistema controlado por SILS. Si el suministro debe efectuarse desde un almacén, debe estar seleccionada la casilla de verificación Almacén de suministro para poder especificar el almacén de suministro. Si el suministro debe efectuarse desde un proveedor o un centro de trabajo, la casilla de verificación Almacén de suministro no debe estar seleccionada. El tipo de artículo determina si el suministro tiene lugar desde un centro de trabajo o desde un proveedor: Si el tipo de artículo es Compra, el suministro debe tener lugar desde un proveedor. Puede especificarse un partner proveedor y un partner expedidor desde los cuales debe efectuarse el suministro. Si no se especifica ningún partner proveedor ni partner expedidor, LN recupera el proveedor predeterminado del artículo de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si el tipo de artículo es Fabricación, el suministro debe tener lugar desde un centro de trabajo. LN recupera el centro de trabajo del módulo Control de planta en Fabricación. Kit de montaje Especifique el kit de montaje que debe usarse para suministrar el artículo al almacén en planta. Estación de activación Este campo está desactivado y LN recupera la estación de activación del kit de montaje especificado en la sesión Kit de montaje (whwmd4550m000). Nota Sólo puede seleccionar el sistema de suministro Sistema controlado por SILS si el almacén es del tipo Planta. Kits de montaje Si se usa el Sistema controlado por SILS, los kits son necesarios a fin de que resulte obvio para las personas o la máquina de la estación de línea qué familia de artículos suministrados forman un conjunto y están destinados a una sola orden de montaje. Puesto que el contenido (artículos) de un kit de estas características depende de esa determinada orden de montaje, no se pueden definir kits con una lista (fija) de artículos específicos. Por lo tanto, el kit debe especificarse del otro modo. No todos los artículos vinculados al kit se entregan a la línea de montaje, sino sólo los artículos que se necesitan para la orden de montaje. Por ejemplo, tres artículos pueden suministrarse mediante el mismo kit a un mismo almacén en planta, pero una determinada orden de montaje sólo necesita dos de los tres artículos. Únicamente los dos artículos necesarios se suministran al almacén en planta. Puede especificar los kits de montaje en la sesión Kit de montaje (whwmd4150s000). Generación de orden En un sistema de suministro del tipo Sistema controlado por SILS, las órdenes de suministro se generan en función de una activación procedente de la línea de montaje. En LN puede especificar que el suministro de las mercancías que se necesitan en una determinada estación de línea se inicie cuando se produzca un evento específico en otra estación de línea (anterior). LN define una serie de eventos fijos de línea de montaje que pueden usarse para activar las órdenes de suministro. Puede indicar qué órdenes de suministro deben activarse si se produce uno de esos eventos fijos para una estación de línea anterior. Si se usa el Sistema controlado por SILS, la cantidad que debe suministrarse cuando se genera una orden de suministro se determina en función de las necesidades de una orden de montaje específica. De modo que para cada orden de montaje se genera una orden de suministro específica. |