| # Líneas de montaje (tiasl1530m000) Utilice esta sesión para mostrar y definir los datos generales y de cálculo de costos de una línea de montaje. Los datos de cálculo de costos se definen en el Control de línea de montaje (LAC), en Configurador. Temas relacionados Resumen de control de montaje Cálculo de costos de orden de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Línea de montaje Un conjunto de estaciones de línea consecutivas donde se fabrican los artículos FAS (programación del montaje final). Los artículos se fabrican pasando los artículos de una estación de línea a otra y llevando a cabo operaciones en cada estación de línea. Una línea de montaje se subdivide en un número de segmentos de línea separados por colchones. Una línea de montaje puede ser una línea principal o una línea de suministro. Compañía Un entorno de trabajo en el que se llevan a cabo transacciones logísticas o asientos contables. Todos los datos de transacción se almacenan en la base de datos de la compañía. Según el tipo de datos que controle la compañía, ésta puede ser: Una compañía logística. Una compañía contable. Una compañía logística y contable. En una estructura multiplanta, algunas de las tablas de base de datos pueden ser exclusivas de la compañía y ésta puede compartir otras tablas de base de datos con otras compañías. Código de calendario El calendario, junto con el tipo de disponibilidad que está definido en los parámetros, que define los horarios de la línea de montaje. Si trabaja en una compañía diferente de la compañía de la línea de montaje, este campo estará vacío y no disponible. Gestión de transferencias OEC Cómo se efectúa la transferencia de OEC. Temas relacionados Cálculo de costos de orden de montaje Transferencias OEC en el módulo Control de montaje (ASC) Dependiente de configuración Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de suministro se puede incluir en el modelo de red de línea de montaje o excluir del modelo de red de línea de montaje que se ha planificado, que se va a utilizar para el montaje del artículo terminado. Para obtener más información, consulte Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Componente de costo de material Seleccione los componentes de costo que desea utilizar para los costos de material en esta línea de montaje. Todos los costos de material se añaden a este componente de costo. Los costos de material de las piezas de montaje se pueden almacenar de acuerdo con muchos componentes de costo diferentes. Cada pieza de montaje puede tener un componente de costo diferente. Si trabaja en una compañía diferente de la compañía de la línea de montaje, este campo estará vacío y no disponible. Temas relacionados Cálculo de costos de orden de montaje Componente de costo de operación Seleccione los componentes de costo que desea utilizar para los costos de operación en esta línea de montaje. Los costos de operación se almacenan en este componente de costo. Puede tener costos de operación relacionados con las operaciones de montaje y costos de operación relacionados con las operaciones para fabricar las piezas de montaje. Los costos de operación de las piezas de montaje se pueden almacenar en muchos componentes de costo diferentes si no se han acumulado. Todas las operaciones se acumulan al componente de este campo. Si trabaja en una compañía diferente de la compañía de la línea de montaje, este campo estará vacío y no disponible. Temas relacionados Cálculo de costos de orden de montaje Componente de costo de recargo Seleccione los componentes de costo que desea utilizar para los costos generales en esta línea de montaje. Los costos de recargo se almacenan en este componente de costo. Puede tener costos de recargo que estén relacionados con las operaciones de montaje y con el material, así como costos de recargo relacionados con las actividades en la línea de montaje. El último es el recargo de línea. Los costos de recargo de las piezas de montaje y las operaciones se pueden almacenar en muchos componentes de costos diferentes si no se han acumulado. Todos los costos de recargo se acumulan al componente de este campo. Si trabaja en una compañía diferente de la compañía de la línea de montaje, este campo estará vacío y no disponible. Temas relacionados Cálculo de costos de orden de montaje Departamento de cálculo Muestra la estación de línea que desea utilizar como departamento de cálculo para esta línea de montaje. En Control de montaje (ASC), esta estación de línea se utiliza sólo con fines administrativos. Después de que se cierre la línea de montaje final de las órdenes de montaje, el OEC se transfiere al departamento de cálculo. Si trabaja en una compañía diferente de la compañía de la línea de montaje, este campo estará vacío y no disponible. Temas relacionados Cálculo de costos de orden de montaje Transferencias OEC en el módulo Control de montaje (ASC) Período congelado de orden de montaje Una fecha de referencia con relación a la cual se evalúan los procesos o los estatus. Ejemplo El período congelado de la orden de montaje de una línea de montaje define la fecha de finalización del período para el que deben crearse órdenes de montaje. Si este período congelado es de 100 días, deben crearse órdenes de montaje para variantes de producto cuya fecha planificada de salida sea entre uno y cien días. De la misma forma, un período congelado puede definir cuando las órdenes de estación de línea deben congelarse, actualizarse, etc. Actualizar período congelado El tiempo empleado para actualizar las órdenes de montaje. Última fecha de secuencia Se actualiza con la fecha actual cuando se confirma una nueva secuencia de línea tras la reprogramación. Esto sirve para habilitar la comprobación si se secuencia la línea de suministro una vez secuenciadas sus líneas padre. Validar líneas de montaje Haga clic para iniciar la sesión Validar líneas de montaje (tiasl1230m000). Actualizar líneas de montaje Haga clic para iniciar la sesión Actualizar líneas de montaje (tiasl1231m000). Cerrar... Haga clic para iniciar la sesión Cerrar líneas de montaje (tiasc7220m000). Crear asignaciones de pieza de montaje... Haga clic para iniciar la sesión Crear asignación de pieza de montaje (tiasc7240m000). Necesidades de posconsumo... Haga clic para iniciar la sesión Necesidades de posconsumo (tiasc7241m000). Decalar órdenes de estación de línea... Haga clic para iniciar la sesión Decalar órdenes de estación de línea (tiasl4230m000). Depurar datos ASC independientes de estatus... Haga clic para iniciar la sesión Depurar datos ASC independientes de estado (tiasl1210m000). Depurar datos ASC dependientes de estatus... Haga clic para iniciar la sesión Depurar datos ASC dependientes de estatus (tiasl1200m000). Línea de montaje - Segmentos de línea Haga clic para iniciar la sesión Línea de montaje - Segmentos de línea (tiasl1541m000). Estatus de línea de montaje Haga clic para iniciar la sesión Línea de montaje - Estatus (tiasc7520m000). Órdenes de montaje por fecha Haga clic para iniciar la sesión Línea de montaje - Combinación de línea (tiasc2501m000). Carga de línea de montaje Haga clic para iniciar la sesión Línea de montaje - Carga de línea (tiasl3500m000). Asignaciones Haga clic para iniciar la sesión Línea de montaje - Asignaciones (tiasc5510m000). Depurar y renumerar secuencias... Haga clic para iniciar la sesión Depurar y renumerar secuencias (tiasl4201m000). Estructura de componente de costo efectiva Haga clic para iniciar la sesión Estructura de componente de costo efectivo por línea montaje y artículo (ticpr3161m000). Generar mensajes sumin. AP (períodos cong.)... Haga clic para iniciar la sesión Reaprovisionar almacén en planta (tiasc8210m000). |