| # Inspección del primer artículo (FAI) La Inspección del primer artículo (FAI) es un proceso de inspección funcional para verificar si los requisitos de ingeniería y especificación se cumplen durante la fabricación y evitar mermas o reprocesos en una fase posterior. La FAI se puede implementar de forma parcial o completa (FAI completa). Una FAI completa es aplicable cuando se introduce un nuevo producto. Una FAI parcial es aplicable si: Se modifica o se añade una característica de un producto. Se producen cambios en el proceso de fabricación (por ejemplo, herramientas, máquinas o personal). Se producen cambios en la documentación de fabricación. Se produce un cambio en la ubicación del proveedor. Esta Inspección del primer artículo (FAI) parcial sólo requiere un listado de FAI para la característica modificada o los cambios realizados en el proceso de fabricación o en el proceso de documentación. La FAI es aplicable a las órdenes procedentes de: Compras Programaciones de compras Fabricación Configuración de datos maestros La configuración de datos maestros se utiliza para habilitar la característica FAI para un artículo y crear una regla de FAI que se utiliza para vincular un artículo con un partner concreto, un almacén del receptor y un procedimiento de prueba estándar. En Infor LN, los campos de artículo, revisión, unidad preconfigurada, partner, almacén del receptor y fecha de recepción planificada se consideran una combinación. Fase 1. Especifique un valor en el campo Series de documentos de la inspección del primer artículo de la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000). Los números de documento FAI empiezan con esta serie. Fase 2. En la sesión Artículos - Datos de calidad (qmptc0118m000), defina el artículo para el que desea que se habilite la FAI y seleccione la casilla de verificación Inspección del primer artículo obligatoria. También puede especificar el propietario de la regla de FAI en esta sesión. Nota Para habilitar la FAI para una familia de artículos, puede seleccionar la casilla de verificación Inspección del primer artículo obligatoria en la sesión Artículos - Valores predeterminados de calidad (qmptc0117m000). Fase 3. En la sesión Combinaciones de prueba (qmptc0111m000), vincule el artículo con el procedimiento de prueba estándar. El artículo también se puede vincular con un grupo de calidad. Fase 4. En la sesión Reglas de inspección del primer artículo (qmptc0116m100), cree una regla de inspección del primer artículo para el origen Compras/ Programación de compras/ Fabricación (SFC) y los datos de combinación especificados. Nota Una regla de inspección del primer artículo actúa como accionador para crear el documento FAI. |