| # Generar datos de copia de estructura de ingeniería (multinivel) (tiedm1230m000) Utilice esta sesión para generar datos de copia para una estructura de ingeniería multinivel. Se copiarán los Artículos de ingeniería especificados y la estructura de ingeniería multinivel entera cuando ejecute la sesión Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000). LN no generará datos de copia para los niveles inferiores de la estructura de ingeniería si ya existen datos de copia (por ejemplo, de copiar una estructura de nivel único con la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000)). LN no generará datos de copia de una revisión de artículo de ingeniería si: La revisión que ha seleccionado no tiene el estatus Aprobado por fabricación (vea el campo Estatus en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000)). La unidad de revisión del artículo de ingeniería es diferente de la unidad del artículo (vea el campo Unidad en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000)). El tipo de artículo-I es diferente del tipo de artículo de fabricación. No hay ninguna revisión válida de un artículo-I componente de la estructura de ingeniería con el estatus Aprobado por fabricación. Para cada estructura de ingeniería de nivel único puede comprobar o cambiar el resultado de esta sesión utilizando la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000). También puede utilizar la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000) para copiar estructuras de ingeniería de nivel único a estructuras de fabricación utilizando los datos de copia generados. Si no existen ni una relación ni un artículo de destino, LN utiliza esta sesión para crear una relación entre una revisión de artículo-I y otro artículo. Si está utilizando artículos personalizados, debe establecer la casilla de verificación Personalizar artículo copiado de la sesión Parámetros de gestión de datos de ingeniería (tiedm0100m000) para que dé el resultado deseado. Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Estructuras de ingeniería Composición de una estructura multinivel Artículo de ing. Especifique el artículo-I para el que desea generar datos de copia de su estructura de ingeniería multinivel. Revisión Especifique la revisión de artículo-I para el que desea generar datos de copia de su estructura de ingeniería multinivel. Artículo principal Especifique el artículo padre cuya estructura de ingeniería desea copiar a una de fabricación. Sobrescribir datos de copia de estructura de ingeniería existente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se sobrescriben los datos de copia de estructura de ingeniería existentes. Crear relaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crean relaciones si éstas aún no existen. El estado de la casilla de verificación Crear relaciones está conectado con el de la casilla de verificación Sobrescribir artículo en fabricación. Las distintas combinaciones de opciones tienen los resultados siguientes: Si la casilla de verificación Crear relaciones está seleccionada y la casilla de verificación Sobrescribir artículo en fabricación está deseleccionada, se crea la relación con el mismo código que el artículo-I, sólo si no existe ya un artículo con ese código en fabricación. Si la casilla de verificación Crear relaciones está seleccionada y la casilla de verificación Sobrescribir artículo en fabricación también está seleccionada, se crea la relación con el mismo código que el artículo-I. Si ya existe un artículo con ese código en fabricación, se sobrescribe. Si la casilla de verificación Crear relaciones está deseleccionada y la casilla de verificación Sobrescribir artículo en fabricación está seleccionada, se detiene la generación de datos de copia cuando las relaciones no están definidas. Sobrescribir artículo en fabricación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se sobrescriben los artículos en fabricación. El estado de la casilla de verificación Sobrescribir artículo en fabricación está conectado con el de la casilla de verificación Crear relaciones. Las distintas combinaciones de opciones tienen los resultados siguientes: Si la casilla de verificación Crear relaciones está seleccionada y la casilla de verificación Sobrescribir artículo en fabricación está deseleccionada, se crea la relación con el mismo código que el artículo-I, sólo si no existe ya un artículo con ese código en fabricación. Si la casilla de verificación Crear relaciones está seleccionada y la casilla de verificación Sobrescribir artículo en fabricación también está seleccionada, se crea la relación con el mismo código que el artículo-I. Si ya existe un artículo con ese código en fabricación, se sobrescribe. Si la casilla de verificación Crear relaciones está deseleccionada y la casilla de verificación Sobrescribir artículo en fabricación está seleccionada, se detiene la generación de datos de copia cuando las relaciones no están definidas. Copiar documentos anexos Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se copiarán los documentos anexos. Copiar vínculos de documento No hay tema de ayuda asociado a este elemento. Incluir alternativas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye los materiales alternativos en los datos de copia. Temas relacionados Materiales alternativos en estructuras Incluir materiales agotados Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye los materiales agotados en los datos de copia. Temas relacionados Agotar los artículos obsoletos del stock restante Listar art. ingeniería gestionados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se listan los artículos de ingeniería para los que se generan datos de copia de estructura de ingeniería. Para algunos artículos de ingeniería se omite la generación de datos de copia de estructura de ingeniería, ya que se asume que estos artículos de ingeniería ya están copiados en fabricación y también listados. Generar Genera los períodos con los parámetros que haya definido en esta sesión. |