| # Copiar rutas (tirou2201m000) Utilice esta sesión para copiar una o varias operaciones de una ruta (origen) a otra (destino). Para copiar los datos de una ruta del artículo, seleccione la ruta (código) y el artículo. Si la ruta de origen se refiere a una ruta estándar, seleccione sólo una ruta (código). Puede: Copiar datos de ruta y retener los datos de la ruta de destino. Se añaden los datos copiados en la ruta de destino. Copiar datos de ruta y sobrescribir los datos de la ruta de destino. Nota Cuando copia en artículos personalizados o desde ellos, el código de la ruta toma el valor predeterminado del código de ruta predeterminado almacenado en los parámetros de ruta. Artículo de fabricación Seleccione el artículo de fabricación. Ruta Seleccione la ruta que desea copiar. Operación La operación que desea copiar en el artículo de destino. Operación La operación que desea copiar en el artículo de destino. Fecha de efectividad La fecha en que el período de validez de una entidad empieza. En el caso del control de efectividad, la fecha de referencia se comprueba con la fecha de efectividad. Si la fecha de referencia es posterior o igual a la fecha de efectividad la entidad de configuración es válida. Fch. efectiv. . Fecha de vencimiento . Fch vencim. . Artículo de fabricación Seleccione el artículo de fabricación de destino. Ruta Seleccione la ruta de destino. Ruta La secuencia de operaciones necesarias para fabricar un artículo. Para cada operación, se especifica la tarea, la máquina y el centro de trabajo, así como la información sobre el tiempo de preparación y el tiempo de ciclo. Herramientas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se copian los datos de herramientas. Temas relacionados Operación/fase de operación - Herramientas (tirou1110m000) Excepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, todas las operaciones se copian en la ruta de destino. Temas relacionados Excepciones en preconfiguración de unidades Excepciones en preconfiguración de unidades Variables de proceso Si esta casilla de verificación está seleccionada, se copian las variables de proceso. Temas relacionados Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000) Actividades Si esta casilla de verificación está seleccionada, las actividades asignadas a la ruta se copian en la ruta de destino. Esta opción sólo está disponible si tanto el origen como el destino son artículos personalizados. Instrucciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se copian las instrucciones. Temas relacionados Operación (fase) - Instrucciones (tirou1112m000) Fases de operación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se copian las fases de operación en la ruta de destino. Temas relacionados Fases de operación (tirou1105m000) Copiar Copia el rango seleccionado. |