| # Mostrar MBC Se muestra una lista de MBC definidos previamente. Para definir un nuevo MBC: Haga clic en Nuevo. Para modificar un MBC: Haga doble clic en el MBC. Sólo puede modificar los MBC que tengan el estatus Nuevo. Para utilizar MBC Puede aplicar un MBC en dos situaciones: Para modificar y aprobar diversas estructuras de ingeniería. Si desea obtener más información, consulte Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Para aprobar los cambios en diversas estructuras de ingeniería, después de realizar cambios manualmente en la estructura de ingeniería. Si desea obtener más información, consulte Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento semiautomático. Si la casilla de verificación Numeración de revisión manual de la sesión Parámetros de gestión de datos de ingeniería (tiedm0100m000) está seleccionada, terminar un procedimiento MBC es diferente en algunos aspectos. Si desea obtener más información, consulte la ayuda de campo. Definición de MBC Puede utilizar las sesiones siguientes para definir los efectos de un MBC: Acción de MBC (tiedm3120m000) Incluir/Excluir artículos de ingeniería (tiedm3121m000) Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000) Simulación de MBC Si selecciona uno o más MBC y hace clic en Simular... o Simular (detalle)... en el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede producir un listado que muestre los efectos de los MBC. Para seleccionar MBC no adyacentes, mantenga pulsada la tecla CTRL al hacer clic en el MBC. MBC y designadores de referencia Puede utilizar acciones vinculadas a un MBC para añadir, borrar o sustituir designadores de referencia en estructuras de ingeniería. Para obtener más información, consulte MBC y designadores de referencia. Temas relacionados Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento semiautomático Resumen de gestión de datos de ingeniería MBC y designadores de referencia |