| # Grupos de pruebas (qmptc0136m000) Utilice esta sesión para ver los grupos de pruebas por ID de calidad. Los datos definidos por grupo de pruebas se aplican a todas las características definidas para dicho grupo de pruebas. En la sesión de detalles, puede definir y/o mantener grupos de pruebas por ID de calidad. Temas relacionados Procedimiento estándar de prueba y combinaciones de pruebas Procedimiento estándar de prueba El código al que están vinculados los datos, necesario para comprobar las necesidades de calidad de un artículo. Puesto que se puede utilizar un procedimiento estándar de prueba para un grupo de productos que necesitan las mismas pruebas y estándares de calidad, un procedimiento estándar de prueba puede reducir el tiempo de manera considerable. Grupo de pruebas La definición de con qué frecuencia el usuario toma muestras para probar una cantidad de orden y cuál es el tamaño de la muestra. Metodología Tipo de prueba El método mediante el cual se toman las muestras de la cantidad de orden. Valores permitidos: 100: Se inspeccionan todos los artículos. El tamaño de la muestra y la cantidad de la orden tienen el mismo valor. Muestreo simple: Se inspecciona una muestra de toda la cantidad de la orden. Muestreo continuo: Este tipo de muestreo sólo se realiza en caso de fabricación en masa y se utiliza para controlar el proceso. Regla de muestreo: Una regla específica que indica cómo y cuándo se debe tomar una muestra, así como el estándar de inspección relacionado. Unidad de frecuencia La unidad en la que se expresa el tamaño de muestra. Nota La unidad de frecuencia y la unidad de la cantidad de orden no tienen que ser idénticas. Sin embargo, en ese caso es esencial tener un factor de conversión correcto. Si no se detecta ninguna conversión, la unidad de stock del artículo se utiliza como unidad de frecuencia. Frecuencia El intervalo entre dos muestras, expresado en la unidad de frecuencia. Explicación: Se toma una nueva muestra de 10 unidades por cada 100 unidades. En este caso, existirán 11 muestras de 10 unidades. Ejemplo
Muestra | 10 piezas
Frecuencia | 100 piezas
Cantidad de orden | 1150 piezas
Nota No puede proseguir con el procedimiento de inspección si la cantidad de orden es menor que la cantidad de frecuencia, por ejemplo, si la cantidad de la orden es 40 y la cantidad de frecuencia es 50. En tal caso, no pueden generarse muestras y deberá reducir la cantidad de frecuencia. Porcentaje El tamaño de muestra es la cantidad total que debe probarse. En este campo, se expresa como porcentaje de la cantidad de la orden o de la cantidad de frecuencia, si se especifica Muestreo continuo en el campo Tipo de prueba. Ejemplo
Tipo de prueba | Muestreo simple
Cantidad de orden | 10.000 | 20.000 piezas
Porcentaje | 1% | 1%
Tamaño de muestra | 100* | 200* bultos
* El tamaño de muestra se actualiza automáticamente cuando se cambia la cantidad de orden. Unidad de muestra La unidad en la que se expresa el tamaño de muestra. Si el tamaño de la muestra se expresa como porcentaje, el sistema utilizará la unidad de la cantidad de orden, que es la unidad de stock. La unidad de muestra y la unidad de la cantidad de orden no tienen que ser idénticas, en cuyo caso, sin embargo, es esencial que el factor de conversión sea correcto. Tamaño de muestra La cantidad total de todas las muestras que deben probarse de la cantidad de orden. Se expresa en la unidad del tamaño de muestra. En este campo, se expresa como cantidad fija.
Ejemplo
Cantidad de orden | 10.000 | 20.000 piezas
Porcentaje | 0% | 0%
Tamaño de muestra | 50 | 50 piezas
Cantidad de prueba La parte de la cantidad de muestra que se prueba cada vez. Explicación: una muestra de 5 kg se probará en fases de 1 kg cada una. Unidades La unidad en la que se expresa la cantidad de prueba. Regla de muestreo La regla de muestreo relacionada con el grupo de pruebas. Nota Este campo está habilitado si el campo Tipo de prueba se establece en Regla de muestreo. Descripción La descripción o nombre del código. Nivel de calidad aceptable El porcentaje máximo de una muestra de prueba que puede rechazarse para que la cantidad de artículo se apruebe. Por ejemplo, si el Nivel de calidad aceptable (NCA) especificado es del 20%, Infor LN sólo aprueba la cantidad del artículo si la cantidad rechazada es menor o igual que 20%. Nota Este campo no se aplica si ha especificado 100 % en el campo Nivel de calidad aceptable. Temas relacionados Ejemplos de nivel de calidad aceptable (AQL) Texto Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el texto relacionado con el Grupo de pruebas. |