| # Cálculo de costos de orden de montaje El cálculo de costos es un aspecto crucial del módulo Control de montaje (ASC). La manera en que se efectúa el cálculo de costos depende en parte de cómo se definen sus componentes de costo. Otros aspectos del cálculo de costos que se describen aquí son: Métodos de proceso de transacciones. Transferencias de OEC. Cálculo del resultado final. Diferencias entre el cálculo de costos del módulo Control de montaje y el cálculo de costos del módulo Control de planta (SFC). Ubicación de los datos contables en el módulo Control de montaje. Nota Los aspectos de cálculo de costos contables que se describen aquí no tienen relación con los costos matemáticos y teóricos asociados con la secuenciación de línea. Componentes de costo Hay tres tipos de componentes de costo: Materiales. Operaciones. Recargos. Los componentes de costo se pueden contabilizar en un nivel acumulado, nivel detallado o en una combinación de nivel detallado y acumulado. Cuando los costos se contabilizan en un nivel acumulado, todos los costos de un componente de costo se combinan en una suma, como en el caso de todos los costos individuales de material que se añaden a una única suma. Para contabilizar los componentes de costo en un nivel detallado, debe definir los gráficos de componentes de costo. Los componentes de costo detallados dan como resultado una estructura de precios donde se han desglosado todos los costos. Métodos de proceso de transacciones El módulo Control de montaje va dirigido a compañías que producen muchas variantes de producto complejas en una línea de montaje de flujo. Control de montaje también se puede utilizar en un montaje de bajo volumen si selecciona el proceso de transacciones Basado en orden. Seleccione el método de proceso de transacciones en el campo Proceso de transacciones de la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000). Use el proceso de transacciones Basado en estación de línea cuando no necesite realizar el seguimiento hasta la orden de montaje original. Los costos se contabilizan en la línea de montaje. Los resultados se calculan por período y por línea de montaje. Use el proceso de transacciones Basado en orden cuando desee que el cálculo de costos se lleve a cabo según las órdenes de montaje individuales. Los costos se contabilizan por orden y por línea de montaje. Los resultados se calculan por orden y por línea de montaje. Transferencias de OEC Las transferencias de OEC se componen de: Generación de la orden de transferencia. Una transferencia de OEC genera una orden de transferencia. No obstante, si la transferencia se produce entre estaciones de línea que están en diferentes compañías logísticas, se generan una orden de venta y una orden de compra. Ejecución de la entrega de material. Una entrega de OEC puede desbloquear o procesar inmediatamente la orden de transferencia de almacenaje, según la configuración de los parámetros. En situaciones multiplanta, se debe seguir el procedimiento normal de ventas para expedir las mercancías. Ejecución de la recepción. Una recepción de OEC confirma la recepción de la transferencia de OEC en una línea de montaje principal que ha recibido trabajo de una línea de montaje de suministro. Almacenaje procesa automáticamente la línea de entrada. Si las líneas de montaje son de diferentes compañías logísticas, es necesario utilizar las órdenes de venta y de compra (en lugar de las órdenes de transferencia de OEC). En situaciones multiplanta, se debe seguir el procedimiento normal de recepción para recibir las mercancías. Puede seleccionar que estos procesos ocurran de forma automática, semiautomática o manual. Cálculo del resultado contable Si cierra una línea de montaje con la sesión Cerrar líneas de montaje (tiasc7220m000), se calculará el resultado de fabricación de la línea. Todas las órdenes de la estación de línea deben tener el estatus Cerrado. El resultado contable son las transacciones de OEC (costos estimados) menos los costos reales. Las diferencias entre los costos de Control de planta (SFC) y de Control de montaje (ASC) En Control de montaje, la cantidad terminada siempre es uno. No hay merma ni rendimiento en Control de montaje. Las transferencias de OEC sólo se crean entre diferentes líneas de montaje, y no entre estaciones de línea (de la misma línea). No hay tiempo de preparación en Control de montaje. No se calculan los costos unitarios de artículo terminado (es decir, los costos estimados de material y de horas para una orden) de una orden de montaje. Esto no es necesario porque cada artículo terminado utiliza la misma línea de montaje, de modo que no tiene sentido crear recargos diferentes para cada artículo. En el caso de un proceso de transacciones Basado en estación de línea, las variaciones se calculan para una orden de montaje, no para un artículo genérico. El resultado de fabricación no se divide en variaciones de precio y variaciones de rendimiento en Control de montaje. Los resultados contables de Control de montaje se contabilizan en el componente de costo de la línea de montaje. Situación de los datos contables en Control de montaje (ASC) Asientos contables (tiasc7510m000) Listar asientos contables (tiasc7410m000) Listar asientos contables por línea de montaje (tiasc7414m000) Listar cálculo costos por orden montaje o línea montaje (tiasc7411m000) Temas relacionados Resumen de control de montaje Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Posconsumo de montaje Órdenes de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Tipos de documento de integración (haga clic en Fabricación ASC) |