| # Relación de materiales y operaciones Un centro de trabajo se compone normalmente de varias máquinas y en él se ejecuta casi siempre más de una orden de producción al mismo tiempo. Normalmente se dispone de más de una máquina para realizar una tarea determinada o varias tareas pueden realizarse con una máquina. Esto requiere mucha flexibilidad en el uso de la maquinaria disponible, por lo que debe ser posible desviar de rutas estándar a rutas alternativas y definir operaciones dependientes de la situación en una ruta determinada. Si se selecciona la casilla de verificación Varias rutas de la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000), Infor ERP selecciona una ruta según la cantidad pedida, es decir, una de las rutas dependientes de cantidad definidas para el artículo en la sesión Artículo - Rutas (tirou1101m000). La ruta que selecciona Infor ERP la determina el valor especificado en el campo Cantidad pedida de la sesión Artículos - Creación de órdenes (tisfc0501m000). En esta situación, Infor ERP no tiene en cuenta las relaciones de ruta de material. Si no selecciona la casilla de verificación Ruta dependiente de cantidad en la sesión Artículos - Fabricación (tiipd0101m000), LN tiene en cuenta la ruta predeterminada definida en la sesión Parámetros de ruta (tirou0100m000). Planificación Empresarial puede tener en cuenta las relaciones de ruta de material especificas durante la ejecución de la planificación de órdenes y crea órdenes planificadas según las operaciones de ruta vinculadas a una línea de estructura específica en la sesión Línea de estructura - Relaciones de materiales y operaciones (tibom0140m000). En otras palabras, el vínculo de operación de material de la estructura de materiales (BOM) se convierte en dependiente de la ruta. Puede vincular varias rutas a un artículo principal y para cada ruta independiente puede vincular una operación específica a los componentes correspondientes de las líneas de estructura en la sesión Línea de estructura - Relaciones de materiales y operaciones (tibom0140m000). Las condiciones siguientes determinan si Planificación Empresarial tiene en cuenta vínculos de material/fabricación específicos de ruta: Ha vinculado más de una ruta a un artículo principal en la sesión Artículo - Rutas (tirou1101m000). Ha establecido en 0 el campo Operación de una línea de estructura específica en la sesión Estructura (tibom1110m000), lo que significa que está vacía. Si estas condiciones se cumplen y se ha seleccionado la casilla de verificación Relaciones de materiales y operaciones, LN crea órdenes de planificación según la operación de ruta que corresponde a una línea de estructura específica en la sesión Línea de estructura - Relaciones de materiales y operaciones (tibom0140m000). Si no se ha seleccionado la casilla de verificación Relaciones de materiales y operaciones de la sesión Estructura (tibom1110m000), LN planifica órdenes para todos los artículos enumerados en la estructura correspondiente en la fecha de inicio de la primera operación de la ruta. |