| # Planificación de orden de fabricación de artículos genéricos La ruta genérica, definida en la sesión Artículo configurable - Estructura (tipcf3100m100), difiere de la ruta normal. Las operaciones que se utilizan en la ruta dependen de la configuración. Ejemplo Dos operaciones pueden ser exclusivas: se selecciona la operación 10 o la operación 20. Como resultado, no es necesaria una secuencia de operaciones. Por tanto, la operación de una ruta genérica tiene varios parámetros para planificación: Tiempo de fabricación planificadao Porcentaje de planificación Decalaje de plazo de entrega El porcentaje de planificación se tiene en cuenta para el plazo de entrega.
    Plazo de entrega de operación = tiempo de fabricación planificado * porcentaje de planificación
El decalaje de plazo de entrega se utiliza para determinar el inicio de la secuencia de operaciones. Orden planificada de fabricación para artículo genérico Temas relacionados Calendarios en Planificación Empresarial Horizontes y períodos congelados Zonas horarias en Planificación Empresarial |