| # Notificar final. orden estación línea mediante código barras (tiasc2211m000) Utilice esta sesión para utilizar códigos de barras para registrar órdenes terminadas. También puede utilizar esta sesión si registra por error una orden como terminada y desea deshacer esa acción. Registrar una orden de estación de línea como terminada Fase 1. Liste los códigos necesarios. Liste los códigos de barras que necesite con la sesión Listar órdenes de estación de línea (código de barras) (tiasc2411m000). Puede conservar un listado de los códigos de barras de la acción al lado del escáner y escanear los números de orden de montaje de las etiquetas anexas a las órdenes. Fase 2. Seleccione la estación de línea (opcional). Si registra una orden de estación de línea como Terminada en otra estación de línea, haga clic en el botón Estación nueva. Fase 3. Escanee el código de la orden. Una vez terminada la orden de estación de línea, escanee el código de barras de la orden. El número de orden se muestra en el campo Orden de montaje. Si el escáner no puede leer el código de barras, especifique el número manualmente. Fase 4. Escanee el código Terminado. Escanee el código de barras de Terminado. Se muestra un código en el campo Acción. Si el escáner no puede leer el código de barras, especifique Terminado manualmente. Para ello, especifique el código correcto y pulse la tecla tabulador. Deshacer una acción registrada como terminada Fase 1. Escanee el código de la orden. Escanee el código de barras de la orden. Fase 2. Escanee el código de Deshacer completar orden de estación de línea (LSO). Escanee el código de barras de Deshacer completar orden de estación de línea (LSO). Nota Debe configurar el lector de código de barras de forma que éste añada un carácter tabulador al final de cada código. El código de Terminado es 0001. El código de deshacer Terminado es 0002. El código para finalizar la sesión sin utilizar el teclado es 0009. También puede registrar órdenes de estación de línea como terminadas (sin utilizar códigos de barras) en el menú Vistas, Referencias o Acciones de la sesión Estación de línea - Órdenes de montaje (tiasl6510m000). Temas relacionados Resumen de control de montaje Códigos de barras para Windows NT Estación de línea Para especificar una estación de línea distinta, haga clic en el botón Estación nueva. Orden de montaje El código de orden de montaje leído por el escáner se muestra en este campo. Si hay algún problema al leer el código de barras, especifique el número de orden manualmente. Acción La acción (terminar o deshacer) leída por el escáner. Si hay algún problema al leer el código de barras, especifique la acción manualmente y pulse la tecla tabulador. Mensajes Normalmente, en LN los mensajes de error se muestran en una ventana emergente independiente. En esta sesión se muestran en el campo actual para ayudar a los usuarios que utilizan un escáner sin teclado. Estación nueva Haga clic para cambiar la estación de línea en la que se registran las órdenes como terminadas. |