| # Carga de centro de trabajo por día (tisfc1506m000) Utilice esta sesión para consultar un resumen de la carga de capacidad de un centro de trabajo durante un día. Puede ver, para cada orden, el tiempo y la cantidad planificados. Listados Si selecciona Listar en el menú Archivo, puede iniciar las sesiones siguientes: Listar carga de centro de trabajo por día (tisfc1403m000). Listar carga de centro de trabajo compartido por día (tisfc1406m000), si el centro de trabajo es un centro de trabajo secundario que está vinculado a un centro de trabajo primario, y el centro de trabajo secundario está en la misma compañía logística que el centro de trabajo primario. Temas relacionados Órdenes de fabricación: resumen funcional Cómo calcular la capacidad disponible Centros de trabajo compartidos Centro de trabajo El centro de trabajo para el que desea ver un resumen de las necesidades de capacidad planificadas para ese día. Para ver la carga de un centro de trabajo compartido, utilice la sesión Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000). Descripción El centro de trabajo para el que desea ver un resumen de las necesidades de capacidad planificadas para ese día. Para ver la carga de un centro de trabajo compartido, utilice la sesión Carga del centro de trabajo compartido (tisfc1510m000). Capacidad normal La capacidad promedio de una máquina o centro de trabajo que se utiliza como base para la carga de capacidad. Fecha de fabricación El día para el que desea ver un resumen de las necesidades de capacidad planificadas. Capacidad disponible La capacidad disponible (horas) del empleado que trabaja en el centro de trabajo durante el día en cuestión. Temas relacionados Cómo calcular la capacidad disponible Fecha de inicio El inicio del período para el que desea ver la capacidad que se ha planificado. Orden de fabricación El código de la orden de fabricación planificada. Artículo El artículo fabricado en la operación. Ruta La secuencia de operaciones necesarias para fabricar un artículo. Para cada operación, se especifica la tarea, la máquina y el centro de trabajo, así como la información sobre el tiempo de preparación y el tiempo de ciclo. Nota Si no se muestra ninguna ruta, no se definen costos estimados de fabricación para la orden de fabricación. Operación El código de la operación planificada para el centro de trabajo. Máquina La máquina en la que se lleva a cabo la operación. Cantidad planificada La cantidad de artículos que planifica fabricar en esta operación en esta fecha, incluidos los artículos perdidos por merma y el bajo rendimiento. Horas de mano de obra Las horas de mano de obra necesarias para llevar a cabo la operación. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra Ubicación física La ubicación donde se procesa la orden. Grupo de órdenes SFC El grupo de órdenes al que pertenece la orden. Temas relacionados Agrupación de órdenes Horas de máquina Las horas de máquina necesarias para llevar a cabo la operación. Temas relacionados Cálculo de horas de máquina/mano de obra Capacidad normal La capacidad promedio de una máquina o centro de trabajo que se utiliza como base para la carga de capacidad. Capacidad disponible La capacidad disponible (horas) de la máquina que se utiliza en el centro de trabajo durante el día en cuestión. Temas relacionados Cómo calcular la capacidad disponible Planificación de fabricación Inicia la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Crear carga Inicia la sesión Crear carga (tisfc0201m000), en la que puede actualizar los planes del módulo Planificación Empresarial. Todos los datos de carga se borran y se regeneran mediante los datos de la fecha y la cantidad de fabricación que aparecen en la sesión Planificación de fabricación (tisfc0110m000). Este procedimiento no puede llevarse a cabo para los centros de trabajo de línea. Seleccione Automático en el campo Método de actualización de carga diaria y Automático en el campo Método de actualización de carga semanal de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) para poder utilizar esta opción. |