| # Métodos de inspección para materiales Si se selecciona la casilla de verificación QM implementado Material (BOM) en la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000), puede utilizar Control de calidad para comprobar los materiales para las órdenes de fabricación. Puede definir las necesidades de calidad de cada material. Si selecciona la casilla de verificación Material (BOM) en la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000), puede abrir la sesión Procedimientos específicos de prueba de orden (qmptc0149m000) desde la sesión Materiales estimados (ticst0101m000). Los posibles escenarios para implementar la calidad de los materiales: Los materiales se inspeccionan, pero las órdenes de inspección no tienen un impacto en las órdenes de fabricación (método A). Debe inspeccionar los materiales antes de entregarlos para una orden de fabricación (método B). El campo Método de bloqueo para inspecciones de la sesión Inspecciones de orden (qmptc1120m000) determina el método que puede utilizar. Infor LN usa el método A si el campo Método de bloqueo para inspecciones tiene el valor Continuar. Infor LN usa el método B si el campo Método de bloqueo para inspecciones tiene el valor Bloquear. Infor LN determina el valor de estos campos según los datos que especifique en estas sesiones: Combinaciones de prueba (qmptc0111m000) Procedimientos específicos de prueba de orden (qmptc0149m000) Temas relacionados Operaciones de fabricación Control de calidad de productos terminados Control de calidad de materiales |