| # Consultar carga de centro de trabajo compartido por día Antes de utilizar esta sesión debe ejecutar la sesión Crear carga (tisfc0201m000) (en la compañía del centro de trabajo). Debe seleccionar Automático o Manual en el campo Método de actualización de carga diaria y Automático o Manual en el campo Método de actualización de carga semanal de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000) para actualizar diariamente los planes. En la sesión Relaciones de centro de trabajo compartido (tirou3100m000) ha definido el Porcentaje de capacidad del centro de trabajo primario asignado al centro de trabajo secundario actual. Esto determina la capacidad del centro de trabajo secundario. Si el centro de trabajo primario tiene una capacidad de 80 horas por semana y el centro de trabajo secundario actual tiene un Porcentaje de capacidad del 50%, su capacidad será de 40 horas. Temas relacionados Centros de trabajo compartidos Órdenes de fabricación: resumen funcional |