| # Reprogramar órdenes de montaje Tenga en cuenta que la dirección en la que mueva una orden está en función del tiempo. Si mueve una orden hacia atrás, la moverá a un tiempo anterior. También será hacia atrás en la posición de secuencia de línea. Si mueve una orden hacia delante, la moverá a un tiempo posterior. También será hacia delante en la posición de secuencia de línea. Hay dos tipos de cambios: movimiento e intercambio. Debe seleccionar el tipo de cambio que desea hacer. Ejemplo La secuencia original es `1-2-3-4-5`. Si: Intercambia las órdenes `1` y `4`, estas órdenes se intercambian y no cambia nada más. De este modo, la secuencia `1-2-3-4-5` pasa a ser 4- 2-3- 1-5. Mueve una orden, que se toma de una posición y se inserta en otra. Todas las órdenes entre la posición inicial y la nueva se mueven una posición hacia la posición inicial. En consecuencia, todas las órdenes entre estas posiciones se mueven en la dirección contraria de la orden movida. De este modo, si mueve la orden `4` tres posiciones hacia atrás, la nueva secuencia es `4-1-2-3-5`. Las órdenes `1, 2` y `3` se han movido una posición hacia delante. Pero si mueve la orden 1 tres posiciones hacia delante, la nueva secuencia es `2-3-4- 1-5`. Las órdenes `2, 3` y `4` se han movido una posición hacia atrás. Nota Sólo puede intercambiar o mover órdenes de montaje con el estatus Planificado. Si la orden movida o intercambiada tiene una nueva fecha planificada de salida de línea de montaje que es anterior a la fecha de referencia de la orden, se le preguntará si desea continuar. La razón para ello es la siguiente: La fecha de referencia se utiliza para determinar cuándo es válido el contenido de una orden. El contenido de una orden consta, entre otras cosas, de las operaciones y materiales necesarios. Por este motivo, si la fecha de salida de línea de montaje es anterior a la fecha de referencia, puede haber problemas, porque la fabricación se basa en el contenido de una orden que aún no es válida. Por ejemplo, aún no se puede fabricar una cierta característica del producto en este momento, porque las máquinas necesarias aún no están operativas. Por este motivo, LN le pregunta si desea continuar en el caso de que ocurra una situación como ésta. Si continúa, se registran los mensajes. Puede ver los mensajes en la sesión Mensajes de montaje (tiasc0501m000). El planificador puede actuar en estas órdenes si fuera necesario. Las nuevas fechas planificadas de salida de línea de montaje de las órdenes de montaje (variantes de producto) se comunican al Configurador. Temas relacionados Resumen de control de montaje |