| # Actualizar la estructura de desglose físico Si la estructura de desglose físico (PBS) no está disponible para el artículo que se debe mantener, puede crear una PBS nueva. Puede crear y cambiar el desglose físico mediante la opción Crear desglose físico del menú Acción en: Sesión Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m000). Sesión Líneas de componente (tsmsc1110m000). Sesión Recursos de material de orden de trabajo (tswcs4110m000). Nota Esta opción se visualiza solamente si la casilla de verificación Cambios desglose físico está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de configuraciones (tscfg0100m000). Puede registrar y procesar múltiples cambios en el hijo de un artículo padre en la estructura de desglose físico (PBS). Todos los cambios incorporados en un nivel de desglose se actualizan en la PBS tras la aprobación, de forma simultánea. El conjunto de cambios incorporado en una PBS se agrupa con un número de cambio. Cuando se aplican cambios nuevos a la PBS existente, se crea un nuevo número de cambio y la estructura de desglose físico existente se copia en los cambios del desglose físico. Después de procesar los cambios, se pueden cerrar los cambios de desglose físico. Desglose físico - Cambios Puede registrar y mantener los cambios de desglose físico en las sesiones Cambios desglose físico (tscfg2140m000) y Líneas de cambio de desglose físico (tscfg2141m000). Puede usar la sesión Cambios desglose físico (tscfg2140m000) para ver y mantener el artículo (principal) de una PBS existente para la cual se deben mantener los cambios en las relaciones del componente. Cada cambio se registra como un Cambio número exclusivo. En función del nuevo grupo de número de orden de cambio y la serie, Infor LN toma como valor predeterminado el número de cambio de los parámetros de configuración. Los campos Tipo de orden y Número de orden se especifican en la sesión Cambios desglose físico (tscfg2140m000) para vincular el cambio de desglose físico con una orden de servicio, una orden de venta de mantenimiento o una orden de trabajo. Puede usar la sesión Líneas de cambio de desglose físico (tscfg2141m000) para mantener los cambios de desglose a nivel de componente. Cuando se crea y se guarda el registro de cabecera, todos los componentes (secundario/secundarios) se copian en las líneas. Para cada número de posición del desglose físico se crea una línea de cambio. Durante el proceso de cambio, estas líneas copiadas están disponibles en los cambios de desglose como referencia de la estructura antigua. Puede usar el campo Origen de cambio de la sesión Líneas de cambio de desglose físico (tscfg2141m000) para indicar el motivo del cambio. El campo Acción indica el tipo de cambio incorporado en la línea. Cuando se registran varios cambios en el mismo número de posición de desglose, se crean líneas adicionales para esta posición. No obstante, se permite una única línea de cambio para cada origen de cambio. También puede usar la sesión Desglose físico - Cambios (tscfg2640m000) para registrar y mantener cambios de desglose físico. En función de los parámetros de gestión de la configuración, los cambios del desglose físico se pueden crear automáticamente, manualmente o a través de un mensaje de BOD. Creación automática de PBS Si se selecciona la casilla de verificación Actualización automática en órdenes de trabajo (para una orden de trabajo, una orden de servicio y una orden de venta de mantenimiento) en la sesión Parámetros de gestión de configuraciones (tscfg0100m000), se implementa el cambio de desglose físico. Durante la finalización de esta orden de servicio, esta orden de trabajo y esta orden de venta de mantenimiento, Infor LN crea los cambios de desglose físico en la sesión Cambios desglose físico (tscfg2140m000). En el momento de la creación de la PBS, Infor LN realiza una comprobación multinivel que garantiza que no haya ninguna PBS abierta disponible para los secundarios o principales en la PBS. De haber alguna disponible, no se crea la PBS. Al guardar los datos en la sesión Desgloses físicos (tscfg2110m000), el componente/campos que pertenecen al artículo principal y el número de serie de la PBS se copian en la sesión Líneas de cambio de desglose físico (tscfg2141m000). Al seleccionar la casilla de verificación Copiado de PBS en la sesión Líneas de cambio de desglose físico (tscfg2141m000), se crea un nuevo número de cambio de desglose físico. Las líneas de desglose físico con el Estatus establecido en Para instalar y Para eliminar en la sesión Desgloses físicos (tscfg2110m000) se copian en la sesión Cambios desglose físico (tscfg2140m000) y el valor de estos campos no se puede modificar. En todas las líneas de la sesión Líneas de cambio de desglose físico (tscfg2141m000), el campo Origen de cambio se establece inicialmente en Sin cambiar, el campo Acción se establece en Mantener y el Estatus del cambio se establece en Libre. Creación manual y cambios de PBS Puede crear la PBS de forma manual en la sesión Desglose físico - Cambios (tscfg2640m000). También puede crear la PBS manualmente usando la opción Crear desglose físico en el menú Acciones de la sesión Desgloses físicos (tscfg2110m000). Cuando la PBS se crea manualmente desde las órdenes, la casilla de verificación Lanzamiento de orden solo tras aprobación de cambios de desglose se selecciona en la sesión Cambios desglose físico (tscfg2140m000). Las líneas de desglose físico se pueden modificar sólo si el campo Acción se establece en Instalar, Sustituir y Eliminar en la sesión Líneas de cambio de desglose físico (tscfg2141m000). El artículo o serie se puede añadir, modificar o eliminar de la estructura de desglose de artículos principales. También puede modificar el valor en el campo Nueva cantidad, si el artículo no es un artículo seriado. Los datos de la línea se pueden modificar sólo si el Estatus tiene el valor Libre. Si las líneas no están disponibles con el Estatus establecido en Libre (porque varios cambios se implementan en el mismo número de posición durante el cambio de desglose físico), se debe crear una nueva línea de cambio de desglose para dicho número de posición con el fin de dar cabida al cambio. Use la opción Instalar, Eliminar y Sustituir en el menú Acción de la sesión Líneas de cambio de desglose físico (tscfg2141m000) para instalar, eliminar o sustituir una línea de cambio. Si los cambios de desglose se inician desde una orden, no se permiten cambios manuales hasta que se termine la orden. Puede deshacer los cambios manuales en la sesión Líneas de cambio de desglose físico (tscfg2141m000) si el Origen de cambio está establecido en Manualmente y el cambio no se ha aprobado ni rechazado. Para un artículo seriado que pasa a formar parte de la estructura mediante la opción Sustituir/Instalar, se aplican las siguientes restricciones: El artículo no debe ser parte de una PBS. El artículo no debe ser propiedad de ningún otro partner. El artículo no debe existir en un almacén (en cuyo caso se solicita una entrega de almacén para trasladar el artículo físicamente desde el almacén hasta el artículo superior). No se permiten los artículos seriados con el estatus Para reciclar, Eliminado y Sustituido. Cambios de BOD En función del mensaje de BOD, se puede crear una línea de desglose físico en la sesión Líneas de cambio de desglose físico (tscfg2141m000) y la PBS activa se copia en las líneas de cambio de PB. |