| # Implementar la inspección del primer artículo Un documento FAI contiene los datos necesarios para llevar a cabo la inspección del primer artículo de un artículo concreto. Un documento FAI corresponde a un número exclusivo vinculado con una combinación específica de datos (artículo, revisión, unidad preconfigurada, partner, almacén del receptor y fecha de recepción planificada) que Infor LN utiliza para realizar la inspección del artículo. Los documentos FAI se pueden crear manualmente. El documento FAI se crea manualmente si la inspección requerida no se inscribe dentro de las reglas predefinidas. Cuando se crea un documento FAI nuevo, Infor LN establece el valor de Estatus del documento FAI en Necesario. Cuando se crea una orden de compra, una orden de fabricación o un contrato de compra, Infor LN verifica si el artículo requiere una inspección del primer artículo. Infor LN verifica los datos de combinación especificados para la orden de compra o el contrato de compra con los datos de la sesión Reglas de inspección del primer artículo (qmptc0116m100). Infor LN utiliza la secuencia siguiente para la validación en la sesión Inspección del primer artículo (FAI) (qmptc2150m900): Si existe un documento FAI para esta combinación Si la fecha de final de validez de la combinación es aplicable Si se encuentra el criterio, Infor LN toma como valor predeterminado del campo Listados de conformidad en Reglas de inspección del primer artículo (qmptc0116m100) la orden de compra o el contrato de compra. El proveedor puede ver los documentos de conformidad vinculados con este código en la orden o en el contrato de compra. Nota En fabricación, si se encuentra el criterio coincidente, en Infor LN, se selecciona el indicador de FAI en la orden de fabricación. Infor LN crea un documento FAI nuevo cuando se aprueba la orden de compra, o, en el caso de que el contrato de compra se establezca como activo, si no se encuentra el registro que cumple alguno de los criterios mencionados anteriormente. Nota LN crea un documento FAI nuevo para el tipo de origen Fabricación (SFC) cuando la orden de fabricación tiene el estatus Lanzado y si no se encuentra el registro que cumple alguno de los criterios. En el módulo de almacenaje no se especifica ningún indicador de FAI. Durante la confirmación de los datos de recepción en el almacén, se realiza una verificación si es necesaria una inspección de QM, y, si el indicador se ha establecido en Sí, se crea una inspección de orden. Si es necesaria una inspección de QM, Infor LN vuelve a buscar el documento FAI. Si: El documento existe, el estatus del documento se establece en En curso. El documento FAI no existe, LN comprueba si es necesaria una inspección de FAI para esta transacción basada en reglas de FAI. Si se cumplen estos criterios, se crea un documento de inspección de FAI con el estatus En curso y la inspección de orden creada hace referencia a este documento FAI. Puede ver todos los documentos FAI creados para un artículo específico en la sesión Documentos de la inspección del primer artículo (qmptc2151m000). Implementar FAI Fase 1. En la sesión Orden de inspección (qmptc1100m100): Revise las líneas de la orden de inspección. Nota LN toma como valor predeterminado el procedimiento de prueba estándar definido en la sesión Reglas de inspección del primer artículo (qmptc0116m100). Especificar los resultados de los datos de prueba Termine la orden de inspección. Fase 2. En la sesión Inspección de orden (qmptc1620m000): Establezca el estatus de la orden como terminado. Infor LN establece el estatus del documento FAI en Aprobado si se ha aceptado la inspección de orden. Nota Si la inspección de orden tiene el estatus Parcialmente aceptado o Rechazado, el estatus de FAI se establece en Error, e Infor LN genera un nuevo número de secuencia de FAI. Fase 3. Procese y cierre la inspección de orden en la sesión Inspección de orden (qmptc1620m000). |