| # Tiempo de transporte entre líneas de montaje vinculadas Nuevo en Infor LN 10 En Infor LN 10, una línea de suministro vinculada a varias líneas padre puede encontrarse físicamente en la misma ubicación geográfica que las líneas padre, o bien puede encontrarse en una ubicación geográfica distinta. Si la línea de suministro se encuentra en un área geográfica distinta, se debe tener en cuenta el tiempo necesario para transportar los componentes montados a la línea padre a la hora de planificar las órdenes de montaje. En Infor LN 10, el tiempo de transporte se calcula según los datos siguientes: La dirección de la estación de línea en la línea de suministro La dirección de la estación de línea en la línea padre Para obtener más información, consulte Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas. Temas relacionados Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración |