| # Instrumentos (qmptc0108m000) Utilice esta sesión para consultar instrumentos que se utilizarán para probar artículos por lo que respecta a una característica concreta. En la sesión de detalles, puede crear y/o mantener instrumentos. Temas relacionados Configuración de datos maestros para inspecciones Instrumento Una herramienta que se utiliza durante las pruebas de calidad para medir determinadas características de un artículo. Ejemplo
Instrumento | acidímetro
Característica | valor de pH
Núm. de instrumento El número del instrumento que puede usarse para realizar un seguimiento del instrumento. Descripción La descripción o nombre del código. Grupo de instrumentos El código del grupo de instrumentos. El grupo de instrumentos con características similares. Zona de prueba La ubicación física donde tienen lugar las pruebas. Especialización Los conocimientos técnicos o la experiencia que un ingeniero necesita para llevar a cabo sus actividades. Por ejemplo, conocimientos de electricidad, del equipamiento específico, etcétera. Unidad de cantidad mínima medible La unidad en la que se expresa el valor menos medible. La unidad física de la unidad menos medible debe ser la misma que la de la unidad de característica para la que se utiliza el instrumento. Ejemplo Un calibrador de rosca en micrómetros. Un calibrador de rosca en micrómetros puede medir con una exactitud de 10 micrómetros. De este modo, "micrómetro" puede especificarse en el campo Unidad de cantidad mínima medible y 10 en el campo Cantidad mínima medible. Cantidad mínima medible El grado de precisión con el que puede medir el instrumento. Ejemplo Un calibrador de rosca en micrómetros. Un calibrador de rosca en micrómetros puede medir con una exactitud de 10 micrómetros. De este modo, "micrómetro" puede especificarse en el campo Unidad de cantidad mínima medible y 10 en el campo Cantidad mínima medible. Tipo de intervalo El intervalo entre una calibración y la siguiente. El intervalo muestra cuándo se producirá la siguiente calibración: después de utilizarse n días o n veces. Intervalo [Días/Núm. veces usado] Indica cuándo tiene lugar la calibración. Si ha especificado Hora en el campo Tipo de intervalo, escriba el número de días. Si ha especificado Número de veces usado en el campo Tipo de intervalo, escriba el número de veces que se ha utilizado. Bloqueado para calibración Si esta casilla de verificación está seleccionada, bloquea el instrumento para calibración. No puede utilizarse un instrumento bloqueado para inspecciones. Un instrumento queda bloqueado automáticamente cuando se selecciona para calibración en la sesión Calibrar instrumentos (qmptc3201m000). No pueden mantenerse datos relacionados con la calibración si el instrumento está bloqueado. Puede desbloquearse un instrumento en la sesión Fechas de calibración de instrumentos (qmptc3202m000). Fecha de última calibración La última vez que se ha calibrado el instrumento. Fecha de próxima calibración La fecha de la siguiente calibración del instrumento. Este campo sólo es aplicable si ha especificado Hora en el campo Tipo de intervalo. Fecha de próxima calibración = Fecha de última calibración+ Intervalo [Días/Núm. veces usado] o Fecha de próxima calibración = fecha actual + Intervalo [Días/Núm. veces usado] Próxima calibración [núm. veces usado] Indica el número de veces que el instrumento se ha utilizado antes de la siguiente calibración. Este campo sólo es aplicable si se ha especificado Número de veces usado en el campo Tipo de intervalo. Próxima calibración [núm. veces usado] = intervalo - Núm. veces reales usado Núm. veces reales usado El número de veces o la cantidad de días que el instrumento se ha utilizado para realizar pruebas desde la última calibración. Nota El valor de este campo se ve afectado por las sesiones Datos de prueba orden de inspección (qmptc1115m000) y Fechas de calibración de instrumentos (qmptc3202m000). |