| # Variables de proceso por operación (fase) (tisfc0132m000) Utilice esta sesión para consultar y modificar las variables de proceso vinculadas a una orden de fabricación relacionada con una operación específica o con una combinación específica de operación/fase de operación. Si el valor del campo Fase de operación es 0 (cero), las variables de proceso que se muestran están directamente vinculadas a la operación. Nota Si desea consultar o modificar todas las variables de proceso vinculadas a una orden de fabricación, independientemente de la operación o de la fase de operación, utilice la sesión Variables de proceso por orden de fabricación (tisfc0131m000). Temas relacionados Microruta Orden de fabricación Una orden que permite fabricar una cantidad especificada de un artículo en una fecha de entrega especificada. Orden de fabricación El estatus asignado a una orden de fabricación, que indica en qué grado se ha procesado una orden de fabricación. Por ejemplo, Planificado, Documentos listados o Lanzado. Valores permitidos Estatus de orden Operación Una serie de fases de una ruta que se llevan a cabo sucesivamente para fabricar un artículo. Durante una operación de rutas se agrupan los siguientes datos: La tarea. Por ejemplo, serrar. La máquina utilizada para llevar a cabo la tarea (opcional). Por ejemplo, la sierra mecánica. El lugar donde se lleva a cabo la tarea (centro de trabajo). Por ejemplo, carpintería. El número de empleados necesarios para llevar a cabo la tarea. Estos datos se utilizan para calcular los plazos de entrega de la orden, para planificar las órdenes de fabricación y para calcular los precios de costo. Fase de operación Una suboperación conectada a una operación de rutas. Una fase de operación puede contener información como por ejemplo, instrucciones, información de proceso e información de herramientas. Si el valor de este campo es 0 (cero), las variables de proceso que se muestran están directamente vinculadas a la operación. Variable de proceso Una configuración o un valor de entrada relacionado con una máquina, una herramienta o una calidad de proceso que resulta importante para llevar a cabo una operación o una fase de operación. Por ejemplo, profundidad y velocidad de corte y temperatura. Límite de control superior El valor máximo permitido de la variable de proceso. Límite de control inferior El valor mínimo permitido de la variable de proceso. Valor objetivo El valor objetivo de la variable de proceso. Desviación de valor objetivo La forma en la que se determinan los límites de control inferior y superior de la variable de proceso. Nota El valor objetivo, la desviación y la forma en que se determina la desviación se definen en la sesión de detalles Operación (fase) - Variables de proceso (tirou1111m000). Valor objetivo La unidad en la que se mide la variable de proceso. Operación El estatus asignado a una operación. Por ejemplo, Planificada, Preparado para empezar o Terminada. Este estatus indica el grado de progreso de una operación. |