| # Fabricación repetitiva El módulo Fabricación repetitiva facilita el control de fabricación en un entorno de fabricación repetitiva. El módulo se utiliza para la fabricación de gran volumen en un entorno de flujo multimodelo. Se puede utilizar una zona de programación de Fabricación repetitiva como línea de flujo multimodelo. Fabricación repetitiva (RPT)
| # Fabricación repetitiva (RPT) El módulo Fabricación repetitiva gestiona la fabricación de productos estándar que se fabrican en grandes cantidades. Este módulo proporciona un procedimiento simplificado para las órdenes de fabricación del módulo Control de planta. El módulo Fabricación repetitiva permite el control de órdenes para artículos anónimos estándar y estándar bajo pedido. La fabricación se planifica y se lleva a cabo a través de una programación, que consiste en órdenes planificadas y reales con fechas de finalización que coinciden con un período específico. Las órdenes de fabricación se planifican según la capacidad del centro de trabajo que controla la tasa de producción (centro de trabajo de cuello de botella). Las órdenes de fabricación se consolidan para la programación y, a continuación, la programación controla la fabricación. Puede procesar los datos de fabricación mediante programaciones de fabricación. Las líneas de programaciones de fabricación son generadas por los siguientes módulos: Módulo Planificación maestra en Planificación Empresarial Módulo Planificación de órdenes en Planificación Empresarial Módulo Control de planta en Fabricación Módulo Órdenes de almacenaje en Gestión de almacenes Este proceso es sólo para líneas de orden relacionadas con artículos repetitivos (artículos RPT), que se especifican en el módulo Datos de fabricación de artículo. El tipo de orden viene determinado por el módulo que ha generado la orden. Después de lanzar la orden, su estatus es Lanzada y el tipo de orden se establece en SFC, independientemente del módulo que generó la orden. Puede procesar una orden SFC con un estatus Lanzada en los módulos Fabricación repetitiva y Control de planta. Sin embargo, la ruta más corta es el procedimiento RPT. Temas relacionados Zona de programación |