| # Inspecciones de almacén Las inspecciones de almacén son inspecciones de calidad para artículos en stock. Si se genera una inspección de almacén para artículos seleccionados, éstos quedarán bloqueados para el uso y se considerarán stock bloqueado. Procedimiento para inspecciones de almacén Fase 1. Genere inspecciones de almacén en la sesión Generar inspecciones de almacén (qmptc2220m000). Puede generar órdenes de inspección de almacén en función del artículo, el almacén, la ubicación, el lote, el partner y la fecha. Infor LN usa la combinación de pruebas y el procedimiento estándar de prueba para los datos de inspección predeterminados. Fase 2. Utilice la sesión Inspecciones de almacén (qmptc2120m000) para ver las inspecciones de almacén que genera en la sesión Generar inspecciones de almacén (qmptc2220m000). Fase 3. Utilice la sesión Stock de inspección de almacén (qmptc2130m000) para asignar los lotes, los almacenes y los artículos que se deben inspeccionar para esta orden de inspección. Fase 4. Utilice la sesión Inspecciones de almacén (qmptc2120m000) para consultar las órdenes de inspección de almacén creadas de manera predeterminada. En esta sesión también se pueden modificar órdenes de inspección de almacén o crear nuevas órdenes de inspección de almacén. Fase 5. Utilice la sesión Líneas de orden de inspección (qmptc1101m000) para consultar, modificar o crear líneas de orden de inspección. Las líneas de orden de inspección indican cómo se prueban los artículos. Fase 6. Use la sesión Muestras de orden de inspección (qmptc2110m000) para crear diferentes muestras con distintos tamaños de muestra, y diferentes fechas y horas, para cada orden de inspección. Infor LN comprueba si el total de todas las muestras coincide con el tamaño de la muestra. Fase 7. Especifique los datos de prueba en la sesión Datos de prueba orden de inspección (qmptc1115m000) por característica. Una vez especificados los datos de prueba, Infor LN genera los resultados globales definidos para esa característica en concreto. Fase 8. Procese las órdenes de inspección mediante la sesión Terminar/procesar inspecciones de orden (qmptc1202m000). ERP determina las unidades "satisfactorias" y "deficientes" en el tamaño de muestra. A partir de este dato, ERP calcula las cantidades rechazadas y aceptadas reales. Estas cantidades rechazadas y aceptadas se comparan con el nivel aceptable de calidad (AQL), especificado en la sesión Grupos de pruebas (qmptc0136m000). Si el porcentaje de cantidad aceptada es menor que el AQL, se rechazará toda la orden o lote. Fase 9. Utilice la sesión Cerrar inspecciones de almacén (qmptc2221m000) para cerrar las órdenes con el estatus Procesado. ERP comprueba todas las inspecciones de almacén procesadas y desbloquea todos los stocks. |