| # Control de entrada/salida de máquina (tisfc3520m000) Utilice esta sesión para ver un resumen de los valores de entrada y salida planificados y reales para una máquina. Puede iniciar las sesiones siguientes en el menú Vistas, Referencias o Acciones: Generar control de entrada/salida de máquina (tisfc3220m000) Borrar control de entrada/salida de máquina (tisfc3222m000) Nota Si desea ver los datos de entrada/salida para un centro de trabajo, utilice la sesión Control de entrada/salida de centro de trabajo (tisfc3510m000). Temas relacionados Control de entrada/salida Máquina La máquina para la que desea comparar las entradas y salidas reales y planificadas. Máquina La máquina para la que desea comparar las entradas y salidas reales y planificadas. Cola deseada La cola deseada que se ha definido para el centro de trabajo de la máquina. Fecha de finalización La última fecha del período de destino. Entrada planificada La cantidad total de entrada de un centro de trabajo o máquina para operaciones que se ha planificado para que esté preparada para empezar durante el período de destino. Entrada real La cantidad total de entrada de un centro de trabajo o máquina para las operaciones que se han Preparado para empezar durante el período de destino. Desviación acumulada de entrada La suma de las diferencias entre la entrada planificada y la entrada real para el período de destino actual y todos los períodos de destino anteriores al actual para los que tiene datos. Salida planificada La cantidad total de salida que se planifica registrar como terminada para operaciones realizadas en un centro de trabajo o máquina durante el período de destino. Salida real La cantidad total de salida registrada como terminada para operaciones realizadas en un centro de trabajo o máquina durante el período de destino. El valor de la salida real depende, entre otras cosas, de la configuración de la casilla de verificación Incluir finalizaciones parciales (predeterminado) de la sesión Generar control de entrada/salida de máquina (tisfc3220m000). Desviación acumulada de salida La suma de las diferencias entre la salida planificada y la salida real para el período de destino actual y todos los períodos de destino anteriores al actual para los que tiene datos. Cola planificada La entrada planificada menos la salida panificada de un centro de trabajo o máquina. Cola real La entrada real menos la salida real de un centro de trabajo o máquina. Tenga en cuenta que la cola incluye tanto las operaciones activas como las que están pendientes de llevarse a cabo. Desviación de cola La diferencia entre la cola planificada y la cola real en la fecha de generación, es decir, la cola real menos la cola planificada. Desviación de cola deseada La cola real menos la cola deseada. Capacidad disponible La capacidad total disponible para un día o una semana, normalmente basada en el calendario del centro de trabajo. Factor de carga demostrado Rendimiento y carga combinados. La relación entre la salida real y la capacidad disponible de una operación ejecutada en un centro de trabajo o una máquina determinados. |