| # Prioridad de órdenes de fabricación Utilice la sesión Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000) para identificar órdenes de fabricación, centros de trabajo, máquinas o tareas que precisen especial atención. LN lista los datos en el orden especificado en el campo Listar prioridad. También puede establecer límites para el criterio especificado en el campo Listar prioridad. Por ejemplo, puede listar todas las órdenes de fabricación retrasadas más de cinco días. Puede clasificar los datos mediante uno de los criterios siguientes: Ratio crítico Primera fecha de vencimiento Prioridad de orden de fabricación Tiempo restante de fabricación más corto Tiempo inactivo El criterio Ratio crítico es el ratio del número de días disponibles para fabricación hasta la fecha de entrega, contra el número de días necesarios para fabricación. Si el Ratio crítico es menor que 1, la orden de fabricación está retrasada. El criterio Primera fecha de vencimiento es el tiempo restante hasta la fecha de entrega de la orden de fabricación. El criterio Prioridad de orden de fabricación es el valor del campo Prioridad en la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0101s000). El criterio Tiempo restante de fabricación más corto es el número total de días que son necesarios todavía para trabajar en una orden de fabricación. Puede utilizarlo para listar órdenes casi terminadas. El criterio Tiempo inactivo equivale al número de días disponibles para fabricación hasta la fecha de entrega menos el número de días necesarios para fabricación. Si el Ratio crítico es negativo, la orden de fabricación está retrasada. Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de la sesión Listar planificación de orden de fabricación por prioridad (tisfc1410m000). La Prioridad también se utiliza para decidir en qué orden debe devolverse una herramienta. |