| # Tareas (tirou0103m000) Utilice esta sesión para mantener los datos pertenecientes a actividades ejecutadas en la compañía Los datos sobre tareas se utilizan como datos predeterminados para el registro de operaciones en los siguientes módulos: Rutas. Configuración de productos En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede elegir: Relaciones de tarea para iniciar la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000), en la que puede listar y mantener relaciones entre tareas, máquinas y centros de trabajo. Implosión, para iniciar la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000), en la que puede ver las operaciones de ruta en las que se utiliza una tarea específica. Temas relacionados Especificar una ruta Centros de trabajo Posconsumir Tarea Una actividad que permite fabricar o reparar un artículo. Por ejemplo, serrar, taladrar o pintar. Una tarea se lleva a cabo en un centro de trabajo y puede estar relacionada con una máquina. Clave de búsqueda La tecla de búsqueda le permite recuperar tareas rápidamente. De forma predeterminada, LN muestra los primeros 16 caracteres de la descripción de tarea. Si lo desea, puede reemplazarlos por otro texto. Método de selección de centro de trabajo Seleccione el rango de centros de trabajo en el que puede realizarse la tarea. Seleccione una de las opciones siguientes: Sólo predeterminado: Seleccione esta opción si la tarea sólo se puede realizar en el centro de trabajo definido en el campo Centro de trabajo predeterminado. Específico: Seleccione esta opción para todas las combinaciones de tarea/centro de trabajo para las que ha definido una relación de tarea en la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000). De este modo, si selecciona esta opción, debe definir al menos una relación de tarea con un centro de trabajo. Todo: Seleccione esta opción si la tarea se puede realizar en los centros de trabajo definidos en la sesión Centros de trabajo (tirou0101m000). Si el campo Método de selección de máquina también tiene el valor Todo, la tarea puede realizarse en cualquier centro de trabajo y con cualquier máquina, siempre y cuando no haya definido un centro de trabajo para la máquina en la sesión Máquinas (tirou0102m000). Método de selección de máquina Seleccione el rango de máquinas con en el que puede realizarse la tarea. Seleccione una de las opciones siguientes: Sólo predeterminado: Seleccione esta opción si la tarea sólo se puede realizar con la máquina definida en el campo Máquina predeterminada. Específico: Seleccione esta opción para todas las combinaciones de tarea/máquina para las que ha definido una relación de tarea en la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000). De este modo, si selecciona esta opción, debe definir al menos una relación de tarea con una máquina en la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000). Todo: Seleccione esta opción si la tarea se puede realizar con todas las máquinas definidas en la sesión Máquinas (tirou0102m000). Si el campo Método de selección de centro de trabajo también tiene el valor Todo, la tarea puede realizarse con cualquier máquina y en cualquier centro de trabajo, siempre y cuando no haya definido un centro de trabajo para la máquina en la sesión Máquinas (tirou0102m000). Centro de trabajo predeterminado El centro de trabajo donde se lleva a cabo la tarea de forma predeterminada. Si el campo Método de selección de centro de trabajo se establece en Sólo predeterminado, debe especificar un código de centro de trabajo en este campo. Máquina predeterminada El código de la máquina que pertenece a la tarea. Si el campo Método de selección de máquina es Sólo predeterminado, debe especificar un código de máquina en este campo. Información adicional Utilice este campo para añadir información adicional sobre la tarea. Implosión Inicia la sesión Operaciones de rutas (tirou1102m000), en la que puede ver las operaciones de ruta en las que se utiliza una tarea específica. Relaciones de tarea Inicia la sesión Relaciones de tarea (tirou0104m000), en la que puede listar y mantener relaciones entre tareas, máquinas y centros de trabajo. |