| # Planification de l'ordre de production des articles génériques La gamme générique, définie dans la session Article configurable - Structure (tipcf3100m100), diffère de la gamme normale. Les opérations utilisées pour la gamme dépendent de la configuration. Exemple Deux opérations peuvent être exclusives : soit l'opération 10 est sélectionnée, soit c'est l'opération 20. Donc, l'opération d'une gamme générique a plusieurs paramètres pour la planification : Temps de fabrication planifié Pourcentage de planification Décalage Pour le délai, le pourcentage de planification est pris en compte.
    Délai d'opération = temps de fabrication planifié * pourcentage de planification
Le décalage est utilisé pour déterminer le début de la séquence d'opérations. Ordre de fabrication planifié pour un article générique Rubriques liées Calendriers dans Planification d'entreprise Horizons et horizons figés Fuseaux horaires dans Planification d'entreprise |