| # Etablissement du prix de revient de l'ordre d'assemblage L'établissement du prix de revient est l'une des tâches cruciales qui s'effectue dans le module Gestion de l'assemblage (ASC). La façon dont est établi le prix de revient dépend en partie des éléments de prix de revient que vous avez définis. Parmi les autres aspects de l'établissement du prix de revient décrits dans cette rubrique figurent : les méthodes de traitement des transactions, les transferts d'en-cours, le calcul des résultats financiers, les différences entre l'établissement du prix de revient effectué dans le module Contrôle d'assemblage et celui effectué dans le module Pilotage de l'atelier (SFC), l'emplacement où sont affichées les données financière dans le module Contrôle d'assemblage. Remarque Les aspects de l'établissement du prix de revient qui sont décrits ici n'ont rien à voir avec les coûts théoriques, mathématiques, qui sont associés au séquencement de ligne. Eléments de prix de revient Il existe trois types d'éléments de prix de revient : Matières Opérations, Majorations. Les éléments de prix de revient peuvent être imputés à un niveau agrégé, à un niveau détaillé ou à un niveau représentant une combinaison des deux. Quand les coûts sont imputés à un niveau agrégé, tous les coûts d'un élément de prix de revient sont combinés en une somme incluant tous les coûts matières individuels. Pour imputer des éléments de prix de revient à un niveau détaillé, vous devez définir des diagrammes d'éléments de prix de revient. Les éléments de prix de revient détaillés constituent une structure de prix dont tous les coûts ont été décomposés. Méthodes de traitement des transactions Le module Contrôle d'assemblage est destiné aux sociétés qui produisent de nombreuses variantes de produits complexes sur des lignes d'assemblage à flux continu. Contrôle d'assemblage peut aussi être employé pour l'assemblage de petits volumes d'articles si vous sélectionnez le traitement des transactions Selon l'ordre. Sélectionnez votre méthode de traitement des transactions dans le champ Traitement de la transaction de la session Paramètres de contrôle d'assemblage (tiasc0100m000). Employez le traitement des transactions Selon le poste quand vous n'avez pas besoin d'être en mesure de remonter le processus jusqu'à l'ordre d'assemblage initial. Les coûts sont imputés à la ligne d'assemblage. Les résultats sont calculés par période et par ligne d'assemblage. Employez le traitement des transactions Selon l'ordre quand vous voulez établir le prix de revient au niveau des ordres d'assemblage individuels. Les coûts sont imputés par période et par ligne d'assemblage. Les résultats sont calculés par ordre et par ligne d'assemblage. Transferts d'en-cours Les transferts d'en-cours impliquent les opérations suivantes : Génération de l'ordre de transfert. Un transfert d'en-cours génère un ordre de transfert. Si, toutefois, le transfert a lieu entre deux postes d'assemblage appartenant à des sociétés logistiques différentes, une commande client et une commande fournisseur sont créées. Sortie des matières. Une sortie d'en-cours peut avoir pour effet de débloquer ou de traiter immédiatement l'ordre magasin de transfert, selon les paramètres que vous avez définis. Dans les contextes multisite, un suivi de la procédure de vente normale doit être effectué afin de permettre l'expédition des marchandises. Réception. Le processus de réception d'en-cours accuse réception de l'ordre de transfert d'en-cours sur une ligne d'assemblage principale qui a reçu du travail émanant d'une ligne d'approvisionnement. Magasin traite la ligne d'entrée de stock automatiquement. Si les lignes d'assemblage appartiennent à des sociétés logistiques différentes, il est nécessaire d'émettre des commandes clients et des commandes fournisseurs (plutôt que des ordres de transfert d'en-cours). Dans les contextes multisite, un suivi de la procédure de réception normale doit être effectué afin de permettre la réception des marchandises. Vous pouvez sélectionner la façon dont ces processus seront exécutés : automatiquement, semi-automatiquement ou manuellement. Calcul des résultats financiers Quand vous fermez une ligne d'assemblage à l'aide de la session Clôture lignes d'assemblage (tiasc7220m000), les résultats de fabrication de la ligne sont calculés. Tous les ordres d'assemblage du poste doivent avoir le statut Fermé. Les résultats financiers sont les écritures d'en-cours (qui sont des coûts estimés) moins les coûts réels. Etablissement du prix de revient : différences entre les modules Pilotage de l'atelier (SFC) et Gestion de l'assemblage (ASC) Dans Contrôle d'assemblage, la quantité achevée est toujours 1. Il n'y a ni pourcentage de rebut ni pourcentage de rendement dans Contrôle d'assemblage. Les transferts d'en-cours créés le sont uniquement entre des lignes d'assemblage différentes et non entre des postes d'assemblage (de la même ligne). Il n'existe pas de temps de préparation dans Contrôle d'assemblage. Les coûts unitaires des produits finis (c'est à dire, les coûts matières estimés et les coûts horaires d'un ordre) ne sont pas calculés pour un ordre d'assemblage. Cela n'est pas nécessaire car chaque produit fini faisant appel à la même ligne d'assemblage, il n'y a aucune raison de créer des majorations distinctes pour chaque article. En cas de traitement des transactions Selon le poste, les écarts sont calculés pour un ordre d'assemblage et non pour un article générique. Les résultats de la fabrication ne sont pas répartis en écarts de prix et en écarts de rendement dans Contrôle d'assemblage. Dans Contrôle d'assemblage, les résultats financiers sont imputés aux éléments de prix de revient de la ligne d'assemblage. Emplacement de visualisation des données financières dans ASC Ecritures financières (tiasc7510m000) Impression des écritures financières (tiasc7410m000) Impression écritures financières par ligne d'assemblage (tiasc7414m000) Impr. coûts revient par ordre d'assembl. ou ligne d'assembl. (tiasc7411m000) Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Variantes et ordres d'assemblage de poste Post-consommation d'assemblage Ordres d'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage Types de documents d'intégration (cliquez sur Production ASC) |