| # Valeurs autorisées Le mieux adapté Infor LN réduit les temps d'attente des opérations en fonction des nouvelles dates de fabrication que vous spécifiez dans la session en cours. Cette méthode consiste à évaluer le pourcentage de réduction uniforme des délais d'attente permettant de respecter les nouvelles dates de fabrication. Cette estimation peut être répétée plusieurs fois jusqu'à ce que le temps de fabrication soit conforme aux dates modifiées. Vous devez spécifier le nombre maximum de répétitions de cette procédure dans le champ Nombre maximum d'itérations de compression de temps d'attente de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). La compression du temps d'attente par application d'un pourcentage peut produire un nombre décimal, par exemple 1,88 heures ou 1,88 jours. Si le temps d'attente est exprimé en jours, un chiffre décimal n'est pas autorisé. Dans ce cas, le chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur. L'arrondi une fois effectué, le système contrôle si les dates de fabrication modifiées sont déjà atteintes. Si c'est le cas, le processus s'achève. Le pourcentage que vous spécifiez dans le champ Compression ciblée en % de la session Compression du temps d'attente automatisée (tisfc1103s000) est approximativement déduit du temps d'attente. Pourcentage cible Infor LN déduit le pourcentage que vous spécifiez dans le champ Compression ciblée en % de la session Compression du temps d'attente automatisée (tisfc1103s000) du temps d'attente de toutes les opérations. Ainsi, le fait de saisir 100 % dans le champ Compression ciblée en % se traduit par une compression de 100 % du temps d'attente, même dans le cas où une réduction de 3 % est suffisante. |