| # Traitement de la modification globale de nomenclature (tiedm3250m000) Cette session permet d'exécuter une séquence de sessions afin de traiter une sélection de modifications globales de nomenclature. Plage de sélection Saisissez la plage des modifications globales de nomenclature que vous souhaitez traiter. Ces modifications doivent avoir le statut Approuvé par département de conception. Vous pouvez simuler les résultats de l'exécution de cette session pour chaque modification globale de nomenclature sélectionnée dans la session Modification globale de nomenclature (tiedm3110m000). Phases du traitement Si vous cochez ces cases, vous pouvez lancer les sessions suivantes : Traitement des modifications de nomenclature d'étude (tiedm3205m000) Création donn. copie nomencl. étude par modif. globale nom. (tiedm3235m000) Finalisation des données d'étude (tiedm3240m000) Pour afficher le résultat de la session Création donn. copie nomencl. étude par modif. globale nom. (tiedm3235m000), lancez la session Données de copie de nomenclatures d'étude (tiedm1120m000). Vous devez spécifier une méthode de copie pour les nomenclatures de production à utiliser dans la session Finalisation des données d'étude (tiedm3240m000). Vous ne pouvez générer des données de copie de la nomenclature d'étude et finaliser les données d'étude que dans le cas où les nouvelles révisions liées aux modifications globales de nomenclature ont été approuvées pour ingénierie. Les révisions peuvent être approuvées : Manuellement, dans la session Révision de référence d'étude (tiedm1100m000), automatiquement dans la session Traitement des modifications de nomenclature d'étude (tiedm3205m000). Rubriques liées Récapitulatif de la gestion des données d'étude Copie de références d'étude vers des articles Nomenclatures d'étude Finalisation des données d'étude Modification des nomenclatures d'étude - Procédure automatique Nombre de modifications globales de nomenclature Sélectionnez la plage de modifications globales de nomenclature à traiter. Nombre de modifications globales de nomenclature Sélectionnez la plage de modifications globales de nomenclature à traiter. Traiter les modifications de nomenclature d'étude Si cette case est cochée, la session Traitement des modifications de nomenclature d'étude (tiedm3205m000) est lancée. Approbation des nouvelles révisions par département de fabrication Si cette case est cochée, les nouvelles révisions prennent automatiquement le statut Approuvé par département de fabrication une fois que les nomenclatures d'étude ont été générées. Si cette case n'est pas cochée, vous devez approuver les révisions à l'aide de la session Révision de référence d'étude (tiedm1100m000). Générer les données de copie de nomenclature d'étude Si cette case est cochée, la session Création donn. copie nomencl. étude par modif. globale nom. (tiedm3235m000) est exécutée. Finaliser données d'étude Si cette case est cochée, la session Finalisation des données d'étude (tiedm3240m000) est exécutée. Approbation des nouvelles révisions par département de conception Si cette case est cochée, les nouvelles révisions reçoivent automatiquement le statut Approuvé par département de conception lorsque les nomenclatures d'étude sont générées. Si cette case n'est pas cochée, les nouvelles révisions ne sont pas approuvées automatiquement. Vous devez les approuver à l'aide de la session Révision de référence d'étude (tiedm1100m000). Remplacer les données de copie de la nomenclature d'étude existante Si cette case est cochée, les données de copie existantes des nomenclatures d'étude sont remplacées lorsque la session en cours lance la session Création donn. copie nomencl. étude par modif. globale nom. (tiedm3235m000). Méthode de mise à jour des nomenclatures de production Sélectionnez la méthode employée pour la copie des données de la nomenclature d'étude vers la nomenclature de production lorsque la session en cours lance la session Finalisation des données d'étude (tiedm3240m000). Si la case Historique des nomenclature de production de la session Paramètres de gestion des données d'étude (tiedm0100m000) n'est pas cochée, les lignes de nomenclature de production sont écrasées par les données copiées. Si cette case est cochée, les données copiées sont enregistrées dans de nouveaux numéros de séquence. Valeurs autorisées Rubriques liées Nomenclatures d'étude Finalisation des données d'étude Copier les liens des documents Si cette case est cochée, toutes les pièces jointes sont également copiées lors du processus de copie. Par exemple, si la structure de la nomenclature d'étude est de type A-B-C et que vous choisissez une finalisation multiniveau, la finalisation de A entraîne également la finalisation des pièces jointes de B et C. |