| # Groupes de tests (qmptc0136m000) Cette session permet d'afficher les groupes de tests par code Qualité Les données définies pour un groupe de tests s'appliquent à toutes les caractéristiques de ce groupe. La session de détails vous permet de définir et/ou de gérer des groupes de tests par code Qualité. Rubriques liées Procédure de test standard et combinaisons de test Procédure de test standard Code auquel les données sont liées, ce code est nécessaire pour contrôler la qualité d'un article en fonction des critères définis. Puisqu'une seule procédure de test standard peut être utilisée pour un groupe de produits nécessitant les mêmes normes de qualité et les mêmes tests, une seule procédure de test standard peut faire gagner un temps considérable. Groupe de tests Définition dans laquelle sont stipulées la fréquence à laquelle vous prélevez des échantillons pour tester une quantité d'ordre et la taille de l'échantillon. Méthodologie Type de test Méthode utilisée pour extraire les échantillons de la quantité d'ordre. Valeurs autorisées: 100 : Tous les articles sont contrôlés. La taille d'échantillon et la quantité d'ordre correspondent à la même valeur. Echantillonnage simple: Un seul échantillon sur toute la quantité d'ordre est contrôlé. Echantillonnage continu: Ce type d'échantillonnage, qui n'est employé qu'en cas de production de masse, sert à contrôler le traitement. Règle d'échantillonnage: Règle spécifique qui stipule comment et quand un échantillon doit être extrait, et qui indique la norme de contrôle qualité associée. Unité de fréquence Unité dans laquelle la taille de l'échantillon est exprimée. Remarque L'unité de fréquence et l'unité de la quantité d'ordre ne doivent pas obligatoirement être identiques. Dans ce cas, un facteur de conversion correct est toutefois essentiel. Quand aucune conversion n'est détectée, l'unité de stock de l'article est employée comme unité de fréquence. Fréquence Intervalle entre deux échantillons, exprimé dans l'unité de fréquence. Explication : un nouvel échantillon de 10 pièces est prélevé toutes les 100 pièces. Dans le cas présent, il y aura 11 échantillons de 10 pièces. Exemple
Echantillon | 10 pièces
Fréquence | 100 pièces
Quantité d'ordre | 1150 pièces
Remarque Vous ne pouvez pas poursuivre la procédure de contrôle si la quantité d'ordre est inférieure à la quantité de fréquence (par exemple, si la quantité d'ordre est 40 et la quantité de fréquence 50). Dans ce cas, aucun échantillon ne peut être généré et vous devez réduire la quantité fréquente. Pourcentage La taille de l'échantillon est la quantité totale à tester. Dans ce champ, elle s'exprime en pourcentage de la quantité d'ordre ou de la quantité de fréquence (lorsque vous saisissez Echantillonnage continu dans le champ Type de test). Exemple
Type de test | Echantillonnage simple
Quantité d'ordre | 10 000 | 20 000 pièces
Pourcentage | 1% | 1%
Taille de l'échantillon | 100* | 200* pièces
* La taille échantillon est automatiquement mise à jour lorsque la quantité d'ordre est modifiée. Unité de l'échantillon Unité dans laquelle la taille de l'échantillon est exprimée. Si la taille de l'échantillon est indiquée en pourcentage, le système utilise l'unité de la quantité d'ordre (qui est aussi l'unité de stock). Il n'est pas nécessaire que l'unité échantillon et l'unité de la quantité d'ordre soient identiques. Toutefois, si elles diffèrent, un facteur de conversion correct est essentiel. Taille de l'échantillon La quantité total d'échantillons correspond à la quantité totale de tous les échantillons à tester sur la quantité d'ordre. Celle-ci est exprimée dans l'unité de la taille d'échantillon. Dans ce champ, elle est exprimée en tant que quantité fixe.
Exemple
Quantité d'ordre | 10 000 | 20 000 pièces
Pourcentage | 0% | 0%
Taille de l'échantillon | 50 | 50 pièces
Quantité testée Fraction de la quantité de l'échantillon qui est testée à chaque fois. Explication : pour un échantillon de 5 kg, le test portera chaque fois sur 1 kg. Unités Unité dans laquelle la quantité testée est exprimée. Règle d'échantillonnage Règle échantillonnage associée au groupe de tests. Remarque Ce champ est activé si le champ Type de test a la valeur Règle d'échantillonnage. Description. Description ou nom du code. Niveau de qualité acceptable Pourcentage maximum d'un échantillon test qui peut être rejeté pour la quantité d'article qui doit être approuvée. Par exemple, si le niveau de qualité acceptable (NAQ) est de 20%, ERPLN approuve la quantité d'article seulement si la quantité rejetée est inférieure ou égale à 20%. Remarque La valeur de ce champ ne s'applique pas lorsque vous saisissez 100 % dans le champ Niveau de qualité acceptable Rubriques liées Exemples de niveaux de qualité acceptables (AQL) Texte Texte Si cette case est cochée, Infor LN imprime le texte associé au Groupe de tests. |