| # Procédure de post-consommation Infor LN effectue la post-consommation selon la procédure ci-après. Etape 1. La post-consommation est lancée quand vous déclarez une quantité achevée ou rejetée dans l'une des sessions suivantes : Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000) Déclaration des ordres achevés (tisfc0520m000) Etape 2. La quantité par défaut à post-consommer est calculée comme suit : `Quantity to backflush = (Quantity reported as completed + Quantity reported as rejected) - Previously backflushed quantity` Vous pouvez modifier la quantité par défaut affichée dans le champ Quantité à postconsommer. Etape 3. L'étape suivante dépend de la valeur du champ Méthode de post-consommation dans la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000): Automatique: traitement automatique de la post-consommation sans interaction de l'utilisateur, Une invite Interactif: Infor LN vous demande si la post-consommation doit être lancée. Manuel: vous devez lancer vous-même la session Postconsommation des matières et des heures (tisfc0220m000) pour l'exécution de la post-consommation. Etape 4. Infor LN traite les matières sorties et les heures prises en compte : Traitement des matières post-consommées Traitement des heures post-consommées Remarque Quand vous lancez la post-consommation, vous pouvez toujours enregistrer d'autres quantités à sortir et comptabiliser les heures supplémentaires dans les sessions suivantes : Dans la session Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100). Via la session Présentation des heures et des dépenses par employé (bptmm1100m000). Infor LN ajoute ces quantités et ces heures aux quantités et heures post-consommées. Rubriques liées Calcul de la quantité post-consommée Calcul des heures prises en compte par post-consommation Traitement des matières post-consommées Traitement des heures post-consommées Post-consommation |