| # Pilotage de l'atelier Cette section récapitule les rubriques de différences entre Infor LN 10.2.0 et Infor LN 10.2.1 pour l'application Pilotage de l'atelier. Gestion du code Lot pour les ordres de fabrication rattachés à un projet Dans Infor LN 10.2.0, il était possible d'avoir des codes Lot différents pour chaque ligne de répartition. Un nouveau code Lot pouvait être généré pour chaque ligne de répartition ou par numéro d'évolution tant qu'il n'était pas déclaré achevé. Dans Infor LN 10.2.1, le numéro d'évolution pour un ordre de fabrication rattaché à un projet est maintenant zéro ou un. Des changements ont été apportés : Il n'est plus possible d'insérer manuellement des codes lot dans la répartition d'ordre de fabrication de la session Ordres de fabrication magasin (timfc0101m000) Le code Lot d'une répartition découle du code Lot dans l'en-tête de l'ordre. Les champs de codes lot dans les sessions Déclaration des ordres achevés (tisfc0520m000) et Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000) sont à nouveau accessibles pour Rattachement de projet - ordres de fabrication (tisfc0105m300). La logique de génération des codes lot pour l'ordre rattaché à un projet a été remplacée par la logique originale pour Déclaration des ordres achevés (tisfc0520m000), Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000), Déclaration globale des ordres achevés (tisfc0206m000) et Répartition de l'ordre de fabrication (tisfc0105m100). Priorité du rattachement de projet pendant la réception des produits finis ou de la sortie de matières Infor LN 10.2.0 Dans Infor LN 10.2.0 lors de la répartition supérieure ou inférieure à la quantité complète de la matière, ce n'est pas la quantité complète ou plus de la quantité complète. La quantité est répartie sur les lignes de répartition avec des rattachements de projet en trois étapes : Lorsque 'moins que commandé est appliqué, des données de rattachement de Planification d'entreprise sont utilisées pour déterminer la date de besoin des stocks et la quantité du besoin pour chaque ligne de répartition. En raison des règles de taille des lots, la quantité du besoin peut être inférieure à la quantité commandée. Les lignes de répartition sont traitées en séquence ou par date de besoin. Si aucune donnée de rattachement souple n'est disponible ou si les quantités du besoin au niveau des données de rattachement souple sont complétées, les lignes de répartition sont traitées en ordre descendant de la quantité de l'ordre, jusqu'à ce que la quantité soit complétée. Si les quantités commandées achevées sont complétées, la quantité restante à compléter est répartie au prorata sur les lignes de répartition. Infor LN 10.2.1 Dans Infor LN 10.2.1, les lignes de demande rattachées sont prioritaires par rapport aux lignes de demande non rattachées durant les deux premières étapes. Pour la première étape, lorsque la date de besoin est la même sur un ordre rattaché et non rattaché, et pour la deuxième étape, lorsque les quantités commandées sont identiques. Imprimer l'ordre de répartition lors de l'impression des documents d'ordre de fabrication Un nouveau champ a été ajouté aux sessions Impression des documents d'ordres de fabrication (tisfc0408m000) et Impression des ordres de fabrication (tisfc0401m000): Répartition des ordres peut désormais être imprimé avec la documentation de l'ordre de fabrication. Copie de l'ordre au Pilotage de l'atelier avec répartition Si l'article principal est copié dans Pilotage de l'atelier, il est possible de copier l'ordre de répartition comme si l'article principal n'est pas obligatoirement rattaché à un projet. |