| # Fabrication répétitive Le module Fabrication répétitive facilite le contrôle de la production dans un environnement de fabrication de type répétitif. Ce module est utilisé pour la production à volumes élevés dans les environnements à flux multimodèle. Une zone de programmation de Fabrication répétitive peut être utilisée comme ligne de flux multimodèle. Fabrication répétitive (RPT)
| # Fabrication répétitive (RPT) Le module Fabrication répétitive gère la fabrication des articles standard produits en grande quantité. Il fournit une procédure simplifiée pour les ordres de fabrication dans le module Pilotage de l'atelier. Le module Fabrication répétitive permet de contrôler les ordres des articles standard anonymes et des articles standard à la commande. La fabrication est planifiée et exécutée en fonction d'un programme qui se compose d'ordres planifiés et d'ordre réels où chaque date de fin coïncide avec une période donnée. Les ordres de fabrication sont planifiés en fonction de la capacité du centre de charge qui détermine la cadence de production (centre goulet d'étranglement). Les ordres de fabrication sont consolidés pour correspondre au programme, ensuite la production est commandée par le programme. Pour traiter les données de production, utilisez les programmes de fabrication. Les modules suivants génèrent les lignes des programmes de fabrication : Le module Plan directeur de l'application Planification d'entreprise Le module Planification des ordres de l'application Planification d'entreprise Pilotage de l'atelier module dans Fabrication Le module Ordres magasin de l'application Magasin Ce processus ne concerne que les lignes d'ordre se rapportant à des articles à fabrication répétitive (articles RPT), que vous pouvez définir dans le module Données de production des articles. Le type d'ordre est déterminé par le module qui a généré l'ordre. Une fois l'ordre lancé, son statut prend la valeur Lancé et son type devient SFC, quel que soit le module qui a généré l'ordre. Vous pouvez poursuivre le traitement d'un ordre de pilotage de l'atelier dont le statut est Lancé dans le module Fabrication répétitive ou Pilotage de l'atelier. Toutefois, l'itinéraire le plus court est la procédure RPT. Rubriques liées Zone de programmation |