| # Articles - Valeurs par défaut de production (tiipd0102m000) Cette session permet de gérer les données Article de production par défaut pour les types et les groupes d'articles. Saisissez les groupes d'articles dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000). Remarque Si vous saisissez un article dans la session Articles - Valeurs par défaut de production (tiipd0102m000), Infor LN extrait les données de production qui ont été définies pour le type d'article et/ou le groupe d'articles associé à cet article. Type d'article Place l’article dans un groupe d’articles pour que certaines fonctions de l’application s’appliquent uniquement à cet article. Remarque Vous ne pouvez sélectionner que le type fabriqué, acheté ou générique. Groupe d'articles Groupes d'articles ayant des caractéristiques communes. Les groupes d'articles peuvent être combinés aux types d'article pour stocker diverses sortes de données. Quand vous enregistrez des articles qui appartiennent à un type et à un groupe d'articles particuliers, les valeurs par défaut stockées sous le type/groupe de l'article s'affichent à l'écran. Nomenclature Quantité de nomenclature Définit le nombre d'articles fabriqués composant la nomenclature de l'article. Les champs courants vous permettent de spécifier comme composants des quantités d'articles très faibles. Taux de rebut Pourcentage servant à anticiper les pertes de quantité subies lors de la fabrication d'un produit. Quantité de rebut Quantité servant à anticiper les pertes de quantité fixes subies lors de la fabrication d'un produit. Rubriques liées Rebut. Spécifier le magasin dans la nomenclature Si cette case est cochée, et que vous définissez la nomenclature, vous devez préciser le magasin pour chaque composant. Lors de la décomposition d'une demande dépendante, les articles-composants sont alors fournis par le magasin, ainsi qu'il a été défini pour la ligne de nomenclature, dans la session de détails Nomenclature (tibom1110m000). Si cette case n'est pas cochée, et que, par conséquent, aucun magasin n'est défini pour la ligne de nomenclature, le magasin spécifié dans la session de détails Articles - Commande (tcibd2500m000) fournit les articles-composants que la décomposition de la demande dépendante a permis de déterminer. Fantôme Valeur par défaut du champ Fantôme dans la session Articles - Production (tiipd0101m000). Rubriques liées Fantômes Utiliser le stock fantôme Valeur par défaut du champ Utiliser le stock fantôme dans la session Articles - Production (tiipd0101m000). Rubriques liées Fantômes Sortie matières non liées dans Valeur par défaut du champ Sortie matières non liées dans dans la session Articles - Production (tiipd0101m000). Rubriques liées Fantômes Liaison des matières aux opérations Gamme Délai de fabrication Indique le nombre de jours de travail nécessaires pour fabriquer un article avant que celui-ci soit disponible. Quantité de gamme Quantité de l'article fabriqué sur laquelle est basée la gamme. L'unité de gamme permet d'inclure des temps d'exécution très courts dans la gamme d'un article. Gamme proportionnelle à la quantité Si cette case est cochée, Infor LN sélectionne une gamme par défaut. La sélection dépendant de la quantité d'ordre, les temps d'exécution pour un article peuvent en dépendre aussi. Remarque Ceci ne s'applique pas aux articles génériques. Rubriques liées Gammes proportionnelles à la quantité d'ordre Sélection d'une gamme pour le calcul des coûts Mat.ss-t Valeur par défaut du champ Mat.ss-t dans la session Articles - Production (tiipd0101m000). Méthodes Post-consommer matières Si cette case est cochée, la sortie des composants s'effectue par post-consommation. Articles sérialisés La post-consommation des articles sérialisés n'est possible que si, dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000), la case Séries dans le stock est désélectionnée et que le champ Enregistrer la sortie de la série pendant la définition a la valeur Oui. Dans tous les autres cas, cette post-consommation est impossible. Si l'article sérialisé est géré par lot, le lot à partir duquel les articles sont post-consommés est basé sur la méthode de sortie de stock ( Dernier entré, premier sorti (LIFO), Premier entré, premier sorti (FIFO)) tel que défini dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000). Rubriques liées Post-consommation Vue générale des articles sérialisés Postconsommer heures Si cette case est cochée, vous pouvez post-consommer les heures passées à la fabrication de l'article en les imputant à un employé de post-consommation. Rubriques liées Post-consommation, Postconsommer si matière Si cette case est cochée, l'article est post-consommé lorsqu'il est utilisé en tant que composant dans la structure de produit d'un autre article. La post-consommation des articles sérialisés n'est possible que si, dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000), la case Séries dans le stock est désélectionnée et que le champ Enregistrer la sortie de la série pendant la définition a la valeur Oui. Dans tous les autres cas, cette post-consommation est impossible. Si l'article sérialisé est géré par lot, le lot à partir duquel les articles sont post-consommés est basé sur la méthode de sortie de stock ( Dernier entré, premier sorti (LIFO), Premier entré, premier sorti (FIFO)) tel que défini dans la session de détails Articles - Magasin (whwmd4500m000). Rubriques liées Post-consommation Vue générale des articles sérialisés Traitement direct de la ligne d'ordre magasin Si cette case est cochée, la procédure de sortie du magasin est exécutée automatiquement après le déblocage des matières dans le magasin. Si cette case n'est pas cochée, et que vous débloquez les lignes d'ordre magasin à l'aide de la session Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000), la quantité à sortir est ajoutée au champ A sortir par magasin dans la session de détails Matières à sortir pour les ordres de fabrication (ticst0101m100). Vous devez exécuter le reste de la procédure magasin manuellement. Si vous utilisez la session Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000), les lignes d'ordre magasin des matières à sortir sont débloquées. Vous pouvez aussi cocher la case Lancement direct sortie de stock pour les matières. Dans ce cas, les lignes d'ordre magasin sont automatiquement débloquées lors du lancement de l'ordre de fabrication. Rubriques liées Présentation d'une sortie de matières Critique pour contrôle de stock Cette case prend la valeur par défaut de la case Critique pour contrôle de stock dans la session Articles - Production (tiipd0101m000). Lancement direct sortie de stock Si cette case est cochée, la ligne d'ordre magasin pour la matière est automatiquement débloquée lors du lancement de l'ordre de fabrication. Par conséquent, il n'est pas obligatoire d'exécuter la session Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000) pour débloquer la matière. Si cette case n'est pas cochée, et que la matière n'est pas post-consommée, vous devez utiliser la session Lancement de la sortie de stock (tisfc0207m000) pour débloquer la ligne d'ordre magasin de la matière. Une ligne d'ordre magasin débloquée signale aux employés qu'il convient de démarrer la procédure de sortie du magasin, en commençant par une proposition de sortie de stock pour la matière. La procédure de sortie du magasin aboutit à l'envoi de matière vers l'atelier. Si la case Traiter directement la ligne d'ordre magasin est cochée pour la matière, la procédure de sortie du magasin est s'exécute automatiquement. Rubriques liées Présentation d'une sortie de matières Répétitif Article a fabrication répétitive Article RPT (à fabrication répétitive) L'article est un article RPT (à fabrication répétitive) si : il est produit en quantité relativement importante, Il fait l'objet d'une demande répétitive. il est produit de manière anonyme, Sa fabrication est basée sur un taux. la production est contrôlée à l'aide de programmes, le délai de fabrication est relativement court. Code Programme Un article à fabrication répétitive est produit en quantité importante et fait l'objet d'une demande constante. Infor LN gère la production des articles à fabrication répétitive via des programmes associés à des codes Programme. Remarque Le code Programme est obligatoire ; il doit être défini dans la session Articles - Production (tiipd0101m000). |