| # Echantillon de données de test par numéro de série (qmptc1116m000) Cette session permet de saisir les données de test réelles une fois que vous avez mesuré l'article échantillonné. Les données de test sont utilisées pour accepter ou rejeter une quantité à partir des résultats de l'échantillonnage. Chaque échantillon testé est classifié comme Réussite ou comme Echec. S'il existe des plans, vous pouvez vous servir du bouton Plan pour afficher : la manière dont un article est testé (bouton Plan du test), à quoi ressemble la caractéristique (Plan de la caractéristique), à quoi ressemble l'article (Plan de l'article). Servez-vous du bouton Evaluer l'algorithme pour calculer la valeur des caractéristiques d'algorithme à partir des données d'autres caractéristiques. Vous ne pouvez pas modifier les résultats calculés. Vous ne pouvez appliquer cette option qu'aux ordres dont le statut est Actif. Rubriques liées Contrôles qualité d'ordres Ordre de contrôle Code de l'ordre de contrôle qualité. Statut de la ligne Le statut de ligne d'ordre indique le statut actuel de la ligne d'ordre de contrôle qualité. Echantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. Aspect Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur. Type de la caractéristique Type de la valeur mesurée. Position Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Heure du test Heure à laquelle l'ordre de contrôle qualité est effectué. L'heure par défaut est l'heure courante. Option Option trouvée. Remarque Selon la valeur saisie dans le champ Type d'option de la session Options (qmptc0114m000), l'option est soit Acceptable, soit Non acceptable. Groupe d'options Nom du groupe d'options. Valeur de mesure Résultat du test. Si vous sélectionnez Quantitatif dans le champ Type de résultat, et si la valeur du champ Type de la caractéristique n'est pas Option, saisissez une valeur numérique. Si un algorithme est indiqué pour la ligne d'ordre de contrôle qualité, celui-ci calcule la valeur numérique. Remarque Vous ne pouvez pas modifier le résultat des tests. Résultat Résultat du contrôle qualité. Remarque Infor LN génère automatiquement une valeur dans ce champ, selon les limites de qualité que vous définissez dans la session Caractéristiques de la procédure de test standard (qmptc0115m000) et/ou la session Options (qmptc0114m000). Zone de test Emplacement physique où s'effectue le test. Employé Employé qui effectue les tests sur cette caractéristique. instrument Instrument par défaut permettant de mesurer la caractéristique. Résultat global Résultat global du contrôle qualité par ordre, échantillon ou numéro de série. Remarque Infor LN génère automatiquement une valeur dans ce champ, selon les limites de qualité que vous définissez dans la session Caractéristiques de la procédure de test standard (qmptc0115m000) et/ou la session Options (qmptc0114m000). Résultat Art. Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Caractéristique Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, son diamètre, sa longueur, son poids. Méthode Type de valeur de caractéristique ou façon dont la valeur de caractéristique est calculée. Unité Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité. Numéro de série Numéro d'identification que génère Infor LN pour distinguer les différentes mesures qui peuvent être effectuées pour une quantité d'échantillon. Le nombre de mesures dépend de la quantité testée. Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer 5 tests sur 20 pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de 100 pièces (100/20=5). 5 lignes de test seront donc générées, chacune comportant un numéro de série unique. Remarque Le nombre total de numéros de série ne peut pas dépasser la valeur de la quantité de l'échantillon divisée par la quantité testée. Evaluer l'algorithme Quand vous sélectionnez Créer les lignes de données de test, aucune ligne de test n'est créée pour les caractéristiques de l'algorithme. Quand vous voulez créer des lignes de test pour les caractéristiques de l'algorithme et que vous sélectionnez Evaluer l'algorithme, la valeur des caractéristiques de l'algorithme est calculée à partir des données d'autres caractéristiques. Vous ne pouvez pas modifier les résultats calculés. Vous ne pouvez appliquer cette option qu'aux ordres dont le statut est Actif. Plan de l'article S'il existe des plans, vous pouvez vous servir de ce bouton pour voir à quoi ressemble l'article. Changer le statut Actif/Terminé Quand vous sélectionnez l'option Actif/Terminé du menu Application, vous passez du statut de ligne Actif au statut de ligne Terminé ou inversement. Si cette option est employée pour une caractéristique de l'algorithme, le statut des lignes des variables (caractéristiques) passe aussi à Terminé. Conditions : La quantité totale des échantillons est égale à la taille de l'échantillon. Les données de contrôle qualité sont saisies pour tous les échantillons définis pour cette ligne d'ordre. Le statut d'une ligne d'ordre de contrôle qualité ne peut redevenir Actif que si le statut de contrôle qualité n'est pas encore Terminé. Créer les lignes de données de test Quand vous sélectionnez l'option Créer les lignes de données de test du menu Application, les lignes de données de test sont générées pour chaque position de l'ordre de contrôle qualité. Exemple Si un ordre de contrôle qualité à 4 positions avec une caractéristique, 4 lignes sont générées. |