| # Affichage du segment de ligne - règles de ligne Dans le module Gestion des lignes d'assemblage (LAC), vous pouvez lier plusieurs règles, chacune étant applicable à une plage de dates différente. Vous pouvez aussi lier plusieurs règles à un même segment pour une même plage de dates. Dans ce cas, s'il y a conflit, la règle dont le niveau de priorité est le plus élevé est prise en compte en premier. vous pouvez définir des règles dans la session Règles de ligne (tiasl1570m000), ou dans votre logiciel Configurator. Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Séquencement des lignes et types de règles dans Gestion de l'assemblage |