| # Affichage des ordres de fabrication Les ordres de fabrication passent par divers statuts tels que les suivants : Planifié Documents imprimés Lancé Le statut d'un ordre détermine les actions qui peuvent être exécutées sur celui-ci. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut de l'ordre de fabrication. Les valeurs par défaut d'un ordre de fabrication sont définies par la série d'ordres de fabrication indiquée dans la session de détails Données d'ordres de fabrication par défaut (tisfc0102m000). Cliquez sur Quantité d'ordre par défaut pour déterminer la quantité d'ordre par défaut des articles à fabrication répétitive. La quantité d'ordre par défaut est la capacité nominale du centre goulet d'étranglement. Remarque Cliquez sur Dupliquer dans le menu ou la barre d'outils pour dupliquer l'ordre de fabrication. Vous copiez ainsi les informations d'en-tête de l'ordre de fabrication. Les matières et opérations d'origine de l'ordre de fabrication ne sont pas copiées pour les motifs suivants : Certaines matières de la nomenclature ou certaines opérations sont peut-être incorrectes en raison des modifications techniques. Les données de base telles que le magasin, l'article, le prix de revient, etc., ont peut-être été modifiées, ce qui peut entraîner des ordres incohérents. Des informations telles que des descriptifs ou des plans d’opérations peuvent être liées à l’ordre de fabrication. Infor LN n’est pas en mesure de déterminer les données à copier, car celles-ci diffèrent selon le cas. En outre, Infor LN ne distingue pas les données d'origine des données modifiées. Le prix de revient de l'ordre de fabrication d'origine peut être différent de celui de l'ordre de fabrication dupliqué. Tous les ordres magasin et les données liées doivent toujours être régénérés. Rubriques liées Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle Statut de l'ordre de fabrication Utilisation des documents d'ordres Ordres de reprise |