| # Contrôle d'assemblage Fonctionnalités nouvelles et modifiées Obtention d'articles configurés dans le module Contrôle d'assemblage Avec Infor LN 10, vous pouvez acheter des articles configurés dans le module Contrôle d'assemblage. Les sessions suivantes ont été ajoutées dans le cadre de cette fonctionnalité : Calcul structure de prix d'achat des variantes de produits (tipcf5235m000) Structure de prix d'achat de variante produit (tipcf5535m000) Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Obtention d'articles configurés dans Gestion de l'assemblage - Configuration des données de base Obtention d'articles configurés dans Gestion de l'assemblage - Configuration de la nomenclature Variantes de produit - Articles configurables achetés Structures de ligne d'approvisionnement divergentes Avec Infor LN 10, vous pouvez définir une structure de ligne d'assemblage divergente. Dans les structures de lignes d'assemblage divergentes, vous pouvez lier une ligne d'assemblage unique à plusieurs lignes d'assemblage. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Liaison d'une ligne d'approvisionnement à plusieurs lignes parentes (structure de lignes d'assemblage divergente) Sélection d'une ligne d'assemblage - Paramètre Dépendant de la configuration Synchronisation d'une ligne d'approvisionnement et de plusieurs lignes parentes Sélection de la ligne d'assemblage en fonction de la configuration de l'article Avec Infor LN 10, vous pouvez créer une structure de ligne d'assemblage divergente dans le module Contrôle d'assemblage. Dans le cadre de cette fonctionnalité, le champ Dépendant de la configuration a été ajouté dans la session Lignes d'assemblage (tiasl1530m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sélection d'une ligne d'assemblage - Paramètre Dépendant de la configuration Temps de transport entre les lignes d'assemblage liées Dans Infor LN 10, une ligne d'approvisionnement liée à plusieurs lignes parentes peut être physiquement présente au même emplacement que ces dernières ou se trouver dans une zone géographique différente. Si la ligne d'approvisionnement se trouve dans une zone géographique différente, le temps nécessaire pour transporter les composants assemblés jusqu'à la ligne parente doit être pris en compte lors de la planification des ordres d'assemblage. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Temps de transport des lignes d'assemblage liées. Réservation depuis une variante de poste d'assemblage Avec Infor LN 10, le processus de constitution de réservations de pièces d'assemblage s'exécute automatiquement dans la session Variante poste d'assemblage - Pièces d'assemblage (tiasc2121m000) soit lorsqu'un nouvel enregistrement est inséré ou supprimé, soit quand la Quantité étude de process est modifiée. Retard d'un ordre d'assemblage séquencé Dans Infor LN 10, vous pouvez retarder le traitement d'un ordre d'assemblage séquencé. Vous pouvez gérer les premières dates de début autorisées dans la nouvelle session Ordre d'assemblage - Planification des segments de ligne (tiasc2110m100). |