| # Composant CTP et capacité CTP pour les clusters Pour les articles clustérisés, l'application des contrôles CTP est quelque peu limitée. Pour les articles clustérisés, vous pouvez employer ces types de fonctionnalités DAV : Contrôle DAV standard contrôle du DAV/canaux de distribution contrôle CTP/famille de produits Le contrôle DAV prend en compte les relations d'approvisionnement lors de la décomposition de la nomenclature pour vérifier la validité des composants. Pour trouver les composants, le contrôle DAV utilise les éléments suivants : nomenclature générique Explosée pour une variante de produit ou à un niveau d'articles génériques. Les relations d'approvisionnement ne sont pas prises en compte étant donné que la planification des ordres et la planification selon plan directeur se chargeront de la vérification. liste des matières critiques Utilisée seulement pour les articles associés à un plan directeur article. Les relations d'approvisionnement ne sont pas prises en compte étant donné que la planification des ordres et la planification selon plan directeur se chargeront de la vérification. nomenclature Le niveau offrant le plus de détails. Comme le montrent les exemples, cette vérification prend en compte les relations d'approvisionnement. Exemple Lorsqu'un contrôle SAV est effectué pour un article plan, le résultat doit être le suivant : 10 pièces sont livrables via la relation d'approvisionnement CPATP22.1 <- ATP CPATP22.1. Dix (10) pièces physiques sont disponibles pour l'article ATP CPATP22.1. Le calcul DAV utilise toujours le CTP composant minimal lorsqu'il s'agit d'une seule relation d'approvisionnement. Exemple Toutefois, l'utilisation de deux sites et de deux relations d'approvisionnement est possible. Si une demande DAV de 10 pièces sur ABE CPATP a été adressée, le résultat du contrôle DAV doit donner : deux fois cinq pièces physiques disponibles. Cinq pièces de S'il existe plusieurs relations d'approvisionnement, un CTP composant doit être ajouté au CTP composant trouvé précédemment. Attention ! Dans le cas d'un cluster comportant des articles clustérisés et/ou non clustérisés qui possèdent le même segment d'article, la fonctionnalité CTP fonctionne correctement tant que vous pouvez faire en sorte qu'un seul de ces articles clustérisés et/ou non clustérisés ait pour source la Production. Si plusieurs clusters ont pour source la production, la fonctionnalité DAV produit des résultats erronés car le système destine la même capacité et les mêmes composants à plusieurs ordres : une fois pour chaque cluster. Ceci se produit parce qu'un article clustérisés partage une nomenclature, une liste des matières critiques, des opérations de gamme et une liste des opérations critiques avec des articles clustérisés qui appartiennent au même article. Si une stratégie de sourcing correcte existe pour un article clustérisé, Infor LN ne vérifie le CTP/composant et la capacité CTP que si la stratégie de sourcing a pour source la Production source (plus de 0 %). Dans le cas d'un article clustérisé pour lequel il n'existe aucune stratégie de sourcing correcte, Infor LN ne vérifie le CTP/composant et la capacité CTP que dans le cas où la Source d'approvisionnement par défaut est Production/achat et la Source d'approvisionnement réelle à la date demandée est Production. Pour définir des stratégies de sourcing, servez-vous de la session Stratégie de sourcing (cprpd7110m000). Pour définir la Source d'approvisionnement par défaut, d'un article plan, lancez la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Rubriques liées Clusters dans Planification d'entreprise Engagement sur livraison, vue générale Date d'application des données Article |