| # Affichage du taux d'utilisation des centres de charge partagés par jour Pour pouvoir utiliser cette session vous devez d'abord lancer la session Calcul du taux d'utilisation (tisfc0201m000) (dans la société du centre de charge). Pour mettre à jour quotidiennement les planifications, vous devez sélectionner Automatique ou Manuel dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation journalière ainsi que Automatique ou Manuel dans le champ Méthode de mise à jour du taux d'utilisation hebdomadaire de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0100s000). Dans la session Relations de centres de charge partagés (tirou3100m000), vous avez défini la Capacité en pourcentage du centre de charge principal qui a été allouée au centre de charge secondaire courant. Ceci détermine la capacité du centre de charge secondaire. Si le centre de charge principal a une capacité de 80 heures par semaine et si la Capacité en pourcentage du centre de charge secondaire est de 50 %, la capacité de ce dernier sera de 40 heures. Rubriques liées Centres de charge partagés Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle |