| # Génération de la planification blocs d'ordres Procédure Générer Si vous saisissez des valeurs dans les champs de cette session et cliquez sur Infor LN effectue les opérations suivantes : Infor LN vérifie si la session Planification des blocs d'ordres (tisfc0151m000) possède déjà des enregistrements pour les valeurs que vous avez indiquées dans les champs Machine et Date début période bloc d'ordres. Si de tels blocs d'ordres existent, Infor LN les supprime, à l'exception de ceux dont l'heure de début est antérieure à la valeur inscrite dans le champ Temps de blocage. Infor LN sélectionne tous les ordres de fabrication qui répondent aux critères suivants : L'ordre de fabrication comporte des opérations qui sont exécutées sur la machine indiquée Si un ordre de fabrication comporte plusieurs opérations exécutées sur la machine en question, Infor LN traite la première de ces opérations. La date de fin initialement planifiée de cette opération est comprise dans la plage de dates indiquée. L'ordre de fabrication comporte un code d'ordre qui est compris dans la plage sélection indiquée. L'ordre de fabrication a un statut qui est compris dans la plage de sélection indiquée. L'ordre de fabrication a un planificateur qui est compris dans la plage de sélection indiquée. L'ordre de planification n'est contenu dans aucun bloc d'ordres pour aucune machine ou date de début de période de bloc. Pour chacune des opérations sélectionnées et pour chacune des classes de configuration que vous avez indiquées dans cette session, Infor LN recherche un état de configuration applicable, tel qu'il a été défini dans la session Classes et états de configuration par opération (tisfc0133m000). Si le logiciel Infor LN ne trouve aucun état de configuration semblable pour une opération, Infor LN suppose que l'opération possède l'état qui vient après tous les autres états de configuration. Infor LN regroupe les opérations sélectionnées en blocs d'ordres comportant chacun une combinaison différente d'états de configuration. Infor LN trie les ordres de fabrication de chaque bloc d'ordres en fonction de la date de fin initialement planifiée de l'opération concernée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide du champ Date de finplanifiée originale de la session Ordres de fabrication par bloc d'ordres (tisfc0152m000). Infor LN ordonne les blocs d'ordres comme suit : Pour chaque bloc d'ordres, extraction de l'état de configuration appartenant à la classe de configuration que vous avez indiquée dans le champ 1ère classe config.. Extraction de la valeur du champ Séquence planification dans la session Etats de configuration (tcmcs0186m000). Tri ascendant des blocs d'ordres en utilisant la séquence de planification comme clé de tri. Si un état de configuration ne comporte pas de séquence de planification, placement du bloc d'ordres en dernière position. Si la valeur contenue dans le champ Séquence planification est la même pour plusieurs blocs d'ordres, Infor LN ordonne ces blocs en utilisant les états de configuration appartenant à la classe de configuration que vous avez indiquée dans le champ 2ème classe config.. Si nécessaire, Infor LN répète la procédure en utilisant les classes de configuration que vous avez saisies dans les champs 3ème classe config. et 4ème classe config.. Rubriques liées Planification des blocs d'ordres Planifier avec des blocs d'ordres |