| # Messages d'exception d'erreur Les messages d'exception sont des messages d'exception d'article qui signalent les erreurs intervenant pendant une planification. Certaines de ces erreurs sont relativement simples à résoudre, par exemple, en fournissant une valeur par défaut ou un paramètre là où vous vous attendez à les trouver. Mais il arrive aussi que les erreurs soient plus sérieuses et risquent de mettre en péril toute la planification. Erreur fatale Une erreur s'est produite et Infor LN ne peut pas être restauré. Un message d'exception signale cette erreur grave. Exemples d’erreurs graves : mémoire insuffisante, échec d’un tri interne. Dans la plupart des cas, la session à l'origine du message d'exception est abandonnée. Si une planification a été générée, il se peut qu'elle ne soit pas valide. Ce message d'exception n'est pas associé à un article spécifique. Echec de la planification RPT Aucune quantité d'ordre par défaut n'a pu être trouvée lors de la tentative de génération d'ordre pour les articles à fabrication répétitive. La quantité d'ordre par défaut pour un article répétitif est calculée dans Fabrication en fonction des éléments suivants : Capacité nominale du centre goulet d'étranglement pour l'article répétitif, spécifiée dans la session Article - Gammes (tirou1101m000). La capacité nominale par ressource pour ce centre de goulet d'étranglement, telle qu'elle a été indiquée dans la session Centres de charge (tirou0101m000). Aucune relation d'approvisionnement Lors de la tentative de génération d'un ordre de distribution planifié, Infor LN n'a pas pu trouver les relations d'approvisionnement pour l'article concerné. Aucun ordre de distribution planifié n’est donc généré. Vous pouvez définir des relations d'approvisionnement pour un article plan dans la session Relations d'approvisionnement (cprpd7130m000). Aucun tiers d'approvisionnement Lors de la tentative de génération d'une commande fournisseur planifiée, Infor LN n'a pu trouver aucun fournisseur pour l'article concerné. Cependant, la commande fournisseur planifiée est tout de même générée. Vous pouvez définir des fournisseurs pour un article plan dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Erreur article Une erreur spécifique à l'article est survenue. La nature de cette erreur est précisée dans le message d'exception. Dans la plupart des cas, l'erreur entraîne l'échec de la planification de l'article spécifié ; cette dernière ne peut donc pas être considérée comme fiable. Article planifié après la première date d'ordre autorisée La date de fin d'un ordre planifié se situe après la dernière date d'ordre autorisée. Vous pouvez définir une valeur générale pour la dernière date d'ordre autorisée dans le champ Dernière date d'ordre autorisée de la session Articles - Commande (tcibd2500m000). Vous pouvez aussi indiquer une valeur propre au magasin dans la session Magasin - Article (whwmd2510m000) qui est employée quand l'article est livré depuis ce magasin. Aucun article pour unité planif. Une unité de planification est vide. Cela signifie qu'aucun article plan n'a pu lui être affecté. La session Articles - Planification (cprpd1100m000) vous permet d'affecter un article plan à une unité de planification en saisissant celle-ci dans le champ Unité de plan directeur. Ce type de message d'exception n'est pas associé à un article spécifique. Aucun paramètre WLC défini Un article est affecté à une unité de planification pour laquelle le Type de plan directeur est Contrôle des charges, mais les paramètres WLC de l'unité de planification n'ont pas été définis. Vous pouvez définir ces paramètres dans la session Paramètres de contrôle des charges (cpwlc2101m000). Capacité insuffisante Le plan de fabrication est réduit à cause d'une capacité disponible insuffisante sur l'une des ressources définies dans la liste des capacités critiques. Ce type de signal est généré dans le moteur de planification Contrôle des charges (WLC). Matières insuffisantes Le plan de fabrication est réduit à cause d'un manque de composants spécifiés dans la liste des matières critiques pour un article plan. Ce type de signal est généré dans le moteur de planification Contrôle des charges (WLC). Echec de la planification La planification a échoué parce que la quantité requise n'a pas pu être planifiée. La nature de cette erreur est précisée dans le message d'exception. Projet Générer la planification des ordres ne peut gérer qu'un Projet PCS ayant un statut Actif ou Simulé. Lors de l'exécution de Gén. planification des ordres (article) pour les articles spécifiques qui appartiennent à un projet PCS qui n'est pas Actif ou Simulé, ce message d'exception est enregistré. Spécification Générer la planification des ordres détecte tout réglage incorrect dans les Conditions. La nature de cette erreur est précisée dans le message d'exception. Rubriques liées Messages d'exception dans Planification d'entreprise Types de messages d'exception |