| # Méthodes de contrôle pour les matières Si la case QM implémenté Matière (BOM) de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000) est cochée, vous pouvez utiliser Qualité pour contrôler les matières des ordres de fabrication. Vous pouvez définir les exigences en matière de qualité pour chaque matière. Si vous cochez la case Matière (BOM) de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000), vous pouvez ouvrir la session Procédures de test spécifiques à l'ordre (qmptc0149m000) depuis la session Matières estimées (ticst0101m000). Scénarios possibles pour implémenter la qualité pour les matières : Les matières sont contrôlées mais les ordres de contrôle qualité n'ont pas de répercussion sur les ordres de fabrication (méthode A). Avant de pouvoir sortir les matières pour un ordre de fabrication, vous devez contrôler ces dernières (méthode B). Le champ Méthode de blocage pour contrôles de la session Contrôles qualité d'ordres (qmptc1120m000) détermine la méthode que vous pouvez utiliser. Infor LN utilise la méthode A si le champ Méthode de blocage pour contrôles a la valeur Continuer. Infor LN utilise la méthode B si le champ Méthode de blocage pour contrôles a la valeur Bloquer. Infor LN détermine la valeur de ces champs à partir des données que vous saisissez dans les sessions précédentes : Combinaisons de test (qmptc0111m000) Procédures de test spécifiques à l'ordre (qmptc0149m000) Rubriques liées Opérations de fabrication Contrôle qualité des produits finis Contrôle qualité des matières |