| # Exemples de niveaux de qualité acceptables (AQL) Exemple
Echantillonnage simple
Niveau de qualité acceptable | 60 %
Taille de l'échantillon | 30 pièces
AQL 60 % signifie que 60% de l'échantillon peut être défectueux et que l'échantillon risque d'être rejeté seulement si la pièce rejetée est supérieure à 60%.
Echantillon | Quantité de l'échantillon | Résultat
1 | 5 pièces | Bon
2 | 10 pièces | Mauvais
3 | 15 pièces | Bon
Niveau de qualité réel = [ 10 / (5+10+15 ) ] x 100% = 33,33 % Le niveau de défaut réel est bien inférieur au niveau de Qualité acceptable. La quantité de l'ordre ou l'échantillon est donc accepté(e).
Echantillonnage continu
Niveau de qualité acceptable | 60 %
Quantité d'ordre | 300 pièces
Fréquence | 100 pièces
Taille de l'échantillon | 10 pièces
N° d'échantillon | Taille de l'échantillon | Niveau de qualité réel
1 | 10 pièces | 70 % mauvais
2 | 10 pièces | Bon à 50 %
3 | 10 pièces | 80 % mauvais
Comparaison des résultats au niveau de qualité acceptable
Echantillon | Niveau de qualité | Qté.
- | Réel | Acceptable | Accepté | Rejeté
1 | 70 % | 60 % | 0 | 100 pièces
2 | 50 % | 60 % | 100 pièces | 0
3 | 80 % | 60 % | 0 | 100 pièces
- | - | Total | 100 pièces | 200 pièces