| # Affichage de la ligne d'assemblage - affectations et postes Les affectations sont définies pour une ligne d'assemblage complète ou bien pour un poste particulier. Si elles sont définies pour une ligne d'assemblage, elles sont appelées "affectations au niveau de la ligne" et consistent en un groupe d'affectations au niveau du poste. Une affectation au niveau de la ligne détermine à quel moment les affectations au niveau du poste sont actives et définit un temps de cycle pour ces dernières. Cette session affiche toutes affectations au niveau du poste qui ont été définies pour une affectation au niveau ligne particulière sur un poste. Remarque Il existe deux types d'affectations au niveau de la ligne. Affectations moyennes Les affectations moyennes définissent seulement un temps de cycle moyen applicable à l'ensemble de la ligne et ne sont pas liées aux affectations au niveau poste. Affectations non moyennes Les affectations au niveau du poste sont uniquement liées à des affectations au niveau ligne non moyennes. Les données affichées dans cette session prennent effet lorsque l'affectation à laquelle appartiennent les données (visible en haut de la fenêtre de session) est active. Les affectations au niveau de la ligne sont affichées dans la session Ligne d'assemblage - Affectations (tiasc5510m000). Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Utilisation d'un poste d'assemblage Affectation d'assemblage |