| # Vérification du tableau de bord des centres de charge Dans une société, un planificateur d'atelier est souvent responsable de la planification de la production sur un ou plusieurs centres de charge. Il doit donc effectuer plusieurs tâches liées au centre de charge. Pour ce faire, il doit pouvoir accéder méthodiquement aux données du centre de charge et aux données de planification de la production. La session Centre de charge - vue 360 (timfc1501m000) lui fournit les données nécessaires. Utilisation de la session Centre de charge - vue 360 (timfc1501m000) Si vous sélectionnez un centre de charge dans la liste présentée dans la session Centre de charge - vue 360 (timfc1501m000), des informations sur le centre de charge sont affichées dans l'en-tête, dans la zone de groupe Détails du centre de charge. Les coches apparaissant sous Documents indiquent que des données sont disponibles pour le centre de charge. Lorsque vous cliquez sur un lien, une session est lancée : vous pouvez y afficher, gérer, traiter ou créer les données liées au centre de charge. Vous pouvez cliquer sur les liens suivants : Taux d'utilisation hebdomadaire Cliquez sur cette commande pour lancer la session Taux d'util. centres de charge par semaine (tisfc1501m000) qui permet d'afficher la planification et l'utilisation détaillées des capacités d'un centre de charge spécifique. Les programmes des ordres atelier sont affichés pour une semaine spécifique. Il est possible d'afficher des informations détaillées, telles que l'opération, le statut de l'opération, les heures machine et les heures de main-d'oeuvre. Ces données sont très importantes pour les planificateurs car elles leur permettent de connaître l'avancement des centres de charge et de prendre les mesures nécessaires. Taux d'utilisation quotidienne Cliquez sur cette commande pour lancer la session Taux d'util. des centres de charge par jour (tisfc1506m000) qui permet d'afficher la planification et l'utilisation détaillées des capacités d'un centre de charge spécifique. Les programmes des ordres atelier sont affichés pour une semaine spécifique. Il est possible d'afficher des informations détaillées, telles que l'opération, le statut de l'opération, les heures machine et les heures de main-d'oeuvre. Ces données sont très importantes pour les planificateurs car elles leur permettent de connaître l'avancement des centres de charge et de prendre les mesures nécessaires. Calcul du taux d'utilisation Cliquez sur cette commande pour mettre à jour les calculs de planification pour l'utilisation des machines et des centres de charge. Contrôler entrées/sorties Cliquez sur cette commande pour lancer la session Contrôle des entrées/sorties du centre de charge (tisfc3510m000). Le contrôle des entrées/sorties permet d'évaluer l'efficacité du fonctionnement des centres de charge. Les valeurs des entrées/sorties sont exprimées en nombre d'heures. Si la quantité en entrée réelle est inférieure à la quantité en entrée planifiée, le travail est insuffisant sur le centre de charge ou la machine, ce qui entraîne une faible productivité. Une quantité en sortie réelle inférieure à la quantité en sortie planifiée indique l'existence de problèmes sur un centre de charge ou une machine. La différence entre l'entrée et la sortie est appelée file d'attente. Pour garantir un flux de fabrication continu dans le centre de charge, le planificateur tente d'atteindre une quantité minimale de travail sur ce centre. Cette quantité minimale est la file d'attente souhaitée. Toutes ces informations permettent au planificateur de prendre les mesures correctives requises. Générer contrôle entrées/sorties Pour pouvoir être analysés, les chiffres de contrôle des entrées/sorties doivent être tout d'abord générés. Pour ce faire, cliquez sur cette commande. Vous pouvez également générer les données des entrées/sorties directement depuis la session Contrôle des entrées/sorties du centre de charge (tisfc3510m000). Supprimer contrôle entrées/sorties Les données des entrées/sorties pour un centre de charge qui n'est plus utilisé doivent être supprimées. Pour ce faire, cliquez sur cette commande. Vous pouvez également supprimer les données des entrées/sorties directement depuis la session Contrôle des entrées/sorties du centre de charge (tisfc3510m000). Plan d'utilisation ressources de l'ordre Cliquez sur cette commande pour lancer la session Plan d’utilisation des ressources de l’ordre (cprrp0530m000). Ce plan affiche l'utilisation des capacités planifiée d'un centre de charge spécifique à moyen/long terme. Il prend en compte les ordres planifiés (qui n'ont pas encore été transférés) ainsi que les ordres déjà transférés. Ces données sont importantes pour les planificateurs d'atelier car elles leur permettent de prendre les mesures nécessaires suffisamment tôt, avant même la création des ordres atelier. Demandes d'outils Cliquez sur cette commande pour lancer la session Demandes d'outils (titrp0515m000). La liste des demandes est affichée par centre de charge. Pour chaque demande, Infor LN affiche la disponibilité de l'outil demandé. Ces informations peuvent être importantes pour les planificateurs. Même si une capacité suffisante est disponible, un outil peut ne pas l'être et empêcher ainsi l'exécution de l'opération. Demander/retourner outils Cliquez sur cette commande pour lancer la session Demande et retour d'outils (titrp0215m000) qui permet de demander un outil pour un centre de charge. Vous devez également utiliser cette session pour retourner un outil après utilisation, depuis le centre de charge vers le magasin ou un autre centre de charge. Rubriques liées Contrôle des entrées/sorties |